# Fonctions de connectivité

##

Prérequis système
Appareil mobile (tablette, smartphone) | Android 6.0 (ou version ultérieure)
iOS 11 (ou version ultérieure)

##

Pour pouvoir utiliser les fonctions de connectivité, vous devez d’abord installer l’application mobile conçue pour votre appareil mobile (Android ou iOS).

- Téléchargez l’application sur la plateforme dédiée (Apple App Store ou Google Play Store).
  Remarque : Pour ce faire, vous devez disposer d’un compte utilisateur donnant accès à la plateforme de téléchargement.

Nom de l’application mobile | iOS / Android
--- | ---
Bosch Toolbox |

- Sélectionnez ensuite dans l’application le sous-menu MyTools‌ ou Connectivité.
- Sur l’écran de votre appareil mobile (smartphone, tablette) sont alors indiquées toutes les étapes à suivre pour connecter l’outil électroportatif à l’appareil mobile.

En combinaison avec le module Bluetooth® Low Energy GCY 42, les fonctions de connectivité suivantes sont disponibles pour l’outil électroportatif avec l’application Bosch Toolbox :

- Enregistrement
- Personnalisation du mode Favorite (puissance et comportement de démarrage)
- Réglages de l’outil (par ex. durée de fonctionnement du dispositif d’aspiration, paramètre éclairage)
- Vérification d’état, émission d’avertissements
- Informations générales
- Gestion

Pour plus d’informations, veuillez lire la notice d’utilisation du module Bluetooth® Low Energy GCY 42.

Le symbole smartphone (28) s’allume lorsque l’outil électroportatif transmet une information (par ex. une alerte de température) à un smartphone via Bluetooth®.

##

- En présence du module Bluetooth® Low Energy, l’outil électroportatif est doté d’une interface radio. Observez les restrictions d’utilisation locales en vigueur, par ex. dans les avions ou dans les hôpitaux.

Remarque : Le cache (15) ne peut être fermé correctement que si le module Bluetooth® Low Energy et la pile bouton se trouvent dans l’outil électroportatif.

- Pour désactiver le module Bluetooth® Low Energy, retournez la pile bouton ou intercalez un morceau de feuille isolante entre la pile bouton et le module Bluetooth® Low Energy.
- Fermez le cache (15) de façon à ce qu’aucune saleté ne puisse pénétrer à l’intérieur.