# อินเตอร์เฟสผู้ใช้ (ดูภาพประกอบ L)

อินเตอร์เฟสผู้ใช้ (8) ใช้สำหรับเลือกโหมดงานและสำหรับแสดงสถานะของเครื่องมือไฟฟ้า

## ไฟแสดงสถานะ

ไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่ (user interface) (22) | ความหมาย/สาเหตุ | วิธีแก้ปัญหา
--- | --- | ---
สีเขียว (2 ถึง 5 แถบ) | ชาร์จแบตเตอรี่แล้ว | –
สีเหลือง (1 แถบ) | แบตเตอรี่ใกล้หมด | เปลี่ยนหรือชาร์จแบตเตอรี่ในไม่ช้า
สีแดง (1 แถบ) | แบตเตอรี่‌หมด‌ประจุ | เปลี่ยนหรือชาร์จแบตเตอรี่

ไฟแสดงสถานะเครื่องมือไฟฟ้า (29) | ความหมาย/สาเหตุ | วิธีแก้ปัญหา
--- | --- | ---
สีเขียว | สถานะ OK | –
สีเหลือง | อุณหภูมิถึงขั้นวิกฤติหรือแบตเตอรี่ใกล้หมด | ปล่อยให้เครื่องมือไฟฟ้าเย็นลง หรือเปลี่ยนหรือชาร์จแบตเตอรี่
สีแดง | เครื่องมือไฟฟ้าร้อนเกินไปหรือแบตเตอรี่‌หมดประจุ | ปล่อยให้เครื่องมือไฟฟ้าเย็นลง หรือเปลี่ยนหรือชาร์จแบตเตอรี่
สีแดง | มอเตอร์ติดขัด, แบตเตอรี่อ่อนเกินไป | ชาร์จแบตเตอรี่หรือใช้แบตเตอรี่ชนิดที่แนะนำ
ความผิดพลาดทั่วไป | ปิดสวิทช์เครื่องมือไฟฟ้าและเปิดสวิทช์อีกครั้ง หรือถอดแบตเตอรี่ออกแล้วใส่กลับเข้าไปใหม่อีกครั้ง หากยังคงเปิดปัญหาอยู่: ส่งเครื่องมือไฟฟ้าไปยังฝ่ายบริการลูกค้า
กะพริบสีแดง | การปิดระบบอย่างรวดเร็วถูกเรียกใช้งาน | ปิดสวิทช์เครื่องมือไฟฟ้าและเปิดสวิทช์อีกครั้ง
กะพริบสีฟ้า | เชื่อมต่อเครื่องมือไฟฟ้าผ่าน Bluetooth® เข้ากับอุปกรณ์เคลื่อนที่ปลายทาง หรือ กำลังถ่ายโอนการตั้งค่า | –

ไอคอนสมาร์ทโฟน (28) | ความหมาย/สาเหตุ | วิธีแก้ปัญหา
--- | --- | ---
สีขาว | มีข้อมูลสำคัญ (ต. ย. เช่น การแจ้งเตือนอุณหภูมิ) | อ่านข้อความบนสมาร์ทโฟน

## การเลือกโหมดงาน

กดปุ่ม (26) ซ้ำๆ เพื่อเลือกโหมดงานจนโหมดงานที่ต้องการส่องสว่างขึ้น

หมายเหตุ: ในโหมดงาน Favorite ฟังก์ชันจะถูกกำหนดค่าผ่าน App บนสมาร์ทโฟน ในโหมดงาน Auto และ Soft ฟังก์ชันจะถูกตั้งไว้ล่วงหน้า

ไฟแสดงโหมดงาน (25) | ฟังก์ชัน
--- | ---
ไอคอนกำลังไฟฟ้าสูงสุด (27) ส่องสว่าง | ในโหมดงาน Auto เครื่องมือไฟฟ้าถึงกำลังสูงสุดพร้อมความเร็วเริ่มต้น
ไอคอนตั้งค่าความเร็วผ่านแอพบนสมาร์ทโฟน (23) ส่องสว่าง | ในโหมดงาน Favorite สามารถกำหนดค่าพลังงานและความเร็วในการทำงานของเครื่องมือไฟฟ้าแยกกันได้โดยใช้แอพสมาร์ทโฟน
ไอคอนกำลังไฟฟ้าลดลง (24) ส่องสว่าง | ในโหมดการทำงาน Soft กำลังไฟและความเร็วเริ่มต้นของเครื่องมือไฟฟ้าจะลดลง