# Langattoman yhteyden toiminnot

##

Järjestelmävaatimukset
Mobiililaite (tabletti, älypuhelin) | Android 6.0 (tai uudempi)
iOS 11 (tai uudempi)

##

Connectivity-toimintojen käyttämiseksi sinun täytyy asentaa ensin kyseiselle mobiililaitteelle räätälöity sovellus.

- Lataa sovellus käyttämästäsi sovelluskaupasta (Apple App Store, Google Play Store).
  Huomautus: latausta varten sinulla täytyy olla kyseisen sovelluskaupan käyttäjätili.

Sovelluksen nimi | iOS/Android
--- | ---
Bosch Toolbox |

- Valitse tämän jälkeen sovelluksen alakohta MyTools tai Connectivity.
- Mobiililaitteesi neuvoo tästä eteenpäin kuinka muodostat sähkötyökalun ja mobiililaitteen välisen yhteyden.

Bluetooth® Low Energy -moduulilla GCY 42 varustetulla sähkötyökalulla voi käyttää seuraavia Connectivity-toimintoja Bosch Toolbox -sovelluksen kanssa:

- Rekisteröinti
- Käyttötavan Favorite personointi (teho ja käyttäytyminen)
- Työkaluasetukset (esim. pölynpoiston käyttöaika, työvalon parametrit)
- Tilan tarkastus, varoitusten antaminen
- Yleiset tiedot
- Hallinta

Lue asiaankuuluva käyttöopas, joka sisältää Bluetooth® Low Energy -moduulia GCY 42 koskevat lisätiedot.

Älypuhelimen symboli (28) syttyy, kun sähkötyökalu lähettää mobiililaitteelle viestin (esim. lämpötilavaroituksen) Bluetooth®-yhteydellä.

##

- Asennetulla Bluetooth® Low Energy -moduulilla varustettu sähkötyökalu sisältää langattoman yhteyden. Paikallisia käyttörajoituksia (esimerkiksi lentokoneissa tai sairaaloissa) on noudatettava.

Huomautus: suojuksen (15) voi sulkea kunnolla vain, kun Bluetooth® Low Energy -moduuli ja nappiparisto ovat sähkötyökalussa.

- Jos haluat deaktivoida Bluetooth® Low Energy -moduulin, käännä nappiparisto ympäri tai aseta eriste nappipariston ja Bluetooth® Low Energy -moduulin väliin.
- Sulje suojus (15), jotta kotelon sisään ei pääse likaa.