# Funkcje Connectivity

##

Wymagania systemowe
Urządzenie mobilne (tablet, smartfon) | Wersja Android 6.0 (i nowsza)
Wersja iOS 11 (i nowsza)

##

Aby móc korzystać z funkcji Connectivity, należy najpierw – w zależności od posiadanego urządzenia mobilnego – zainstalować aplikację.

- Aplikację można pobrać w odpowiednim sklepie z aplikacjami (Apple App Store, Google Play Store).
  Wskazówka: Konieczne jest posiadanie konta użytkownika w odpowiednim sklepie z aplikacjami.

Nazwa aplikacji | iOS/Android
--- | ---
Bosch Toolbox |

- Następnie w aplikacji należy wybrać podpunkt MyTools lub Connectivity.
- Na wyświetlacz smartfona bądź tabletu wyświetlone zostaną wszystkie dalsze kroki, konieczne do połączenia elektronarzędzia z urządzeniem mobilnym.

W połączeniu z modułem Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 dostępne są w aplikacji Bosch Toolbox następujące funkcje Connectivity dla elektronarzędzia:

- Rejestracja
- Personalizacja trybu pracy Favorite (wydajność i kultura pracy)
- Ustawienia narzędzia (np. czas pracy systemu odsysania pyłu, parametry oświetlenia roboczego)
- Kontrola stanu, generowanie komunikatów ostrzegawczych
- Ogólne informacje
- Zarządzanie

Informacje dotyczące modułu Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 można znaleźć w instrukcji obsługi modułu.

Symbol smartfona (28) świeci się, gdy elektronarzędzie wysyła informację (np. alarm temperatury) za pośrednictwem Bluetooth® do urządzenia mobilnego.

##

- Elektronarzędzie z zamontowanym modułem Bluetooth® Low Energy Module jest wyposażone w złącze radiowe. Należy wziąć pod uwagę obowiązujące lokalne ograniczenia dotyczące użytkowania, np. w samolotach lub szpitalach.

Wskazówka: Pokrywkę (15) można zamknąć tylko wtedy, gdy moduł Bluetooth® Low Energy Module i bateria okrągła znajdują się w elektronarzędziu.

- W celu dezaktywacji modułu Bluetooth® Low Energy Module włożyć baterię okrągłą drugą stroną lub umieścić element izolacyjny pomiędzy baterią okrągłą a modułem Bluetooth® Low Energy Module.
- Zamknąć pokrywkę (15), aby zanieczyszczenia nie przedostawały się do środka.