# Інтерфейс користувача (див. мал. L)

Інтерфейс користувача (8) слугує для вибору режиму роботи, а також для індикації стану електроінструмента.

## Індикатори стану

Індикатор зарядженості акумуляторної батареї (інтерфейс користувача) (22) | Значення/причина | Рішення
--- | --- | ---
зелений (2 – 5 рисок) | Акумулятор заряджений | –
жовтий (1 риска) | Акумулятор майже розряджений | Незабаром замініть або зарядіть акумулятор
червоний (1 риска) | Акумуляторна батарея сіла | Замініть або зарядіть акумулятор

Індикатор стану електроінструмента (29) | Значення/причина | Рішення
--- | --- | ---
Зелений | Стан в нормі | –
Жовтий | Досягнута критична температура або акумулятор майже розряджений | Дайте електроінструментові охолонути або замініть чи зарядіть акумулятор
Червоний | Електроінструмент перегрівся або акумулятор розряджений | Дайте електроінструментові охолонути або замініть чи зарядіть акумулятор
Червоний | Двигун заблокований, акумуляторна батарея занадто розряджена | Зарядіть акумуляторну батарею або використовуйте рекомендований тип акумуляторної батареї
Загальні помилки | Вимкніть і знову увімкніть електроінструмент або вийміть і знову встроміть акумуляторну батарею Якщо помилка не усувається: Віддайте електроінструмент в сервісний центр
Блимає червоним | Спрацювала функція швидкого вимкнення | Вимкніть і знову увімкніть електроінструмент
Блимає синім | Електроінструмент з’єднаний з мобільним терміналом по Bluetooth® або триває передача налаштувань | –

Символ смартфону (28) | Значення/причина | Рішення
--- | --- | ---
Білий | Наявна важлива інформація (напр., попередження про температуру) | Прочитайте повідомлення на смартфоні

## Вибір режиму роботи

Декілька разів натискайте кнопку (26) для вибору режиму роботи, поки не почне світитися потрібний режим роботи.

Вказівка: У режимі роботи Favorite (улюблений) функції конфігуруються за допомогою додатка у смартфоні, у робочих режимах Auto (авто) і Soft (м'який) функції встановлені заздалегідь.

Індикатор режиму роботи (25) | Функції
--- | ---
Світиться символ максимальної потужності (27) | У режимі роботи Auto електроінструмент досягає максимальної потужності за допомогою максимальної швидкості розгону.
На смартфоні світиться символ налаштування частоти обертання (23) | У режимі роботи Favorite потужність та швидкість розгону електроінструменту можна індивідуально налаштувати за допомогою програми на смартфоні.
Світиться символ зниженої потужності (24) | У режимі роботи Soft потужність та швидкість розгону електроінструменту знижуються.