# Комуникационни функции

##

Системни предпоставки
Мобилно крайно устройство (таблет, смартфон) | Android 6.0 (и по-висока)
iOS 11 (и по-висока)

##

За да можете да използвате функциите за свързване, трябва първо да инсталирате специфичното според крайното устройство приложение.

- Изтеглете приложението през съответния магазин за приложения (‍Apple App Store, Google Play Store).
  Указание: Изисква се потребителски профил при съответния AppStore.

Име на приложението | iOS/Android
--- | ---
Bosch Toolbox |

- След това в приложението изберете менюто MyTools или Connectivity.
- На дисплея на мобилното Ви устройство се показват необходимите последващи стъпки, за да изградите връзка между електроинструмента и мобилното устройство.

В комбинация с модула Bluetooth® Low Energy GCY 42 разполагате със следните възможности за свързване на електроинструмента с приложението Bosch Toolbox:

- Регистриране
- Персонализиране на работния режим Favorite (мощност и поведение)
- Настройки на инструмента (напр. време на работа на системата за прахоулавяне, параметър работна светлина)
- Проверка на състоянието, предаване на предупредителни съобщения
- Обща информация
- Управление

За информация относно модула Bluetooth® Low Energy GCY 42 прочетете приложеното с него ръководство за експлоатация.

Символът за смартфон (28) свети, когато електроинструментът изпраща информация (напр. температурно предупреждение) посредством Bluetooth® радиотехнология до мобилно крайно устройство.

##

- Електроинструментът с използван Bluetooth® Low Energy модул е снабден с радиопредавател. Трябва да се спазват евентуални ограничения, напр. в самолети или болници.

Указание: Капакът (15) може да се затвори сигурно само ако Bluetooth® Low Energy модулът и бутонната батерия са в електроинструмента.

- За деактивиране на Bluetooth® Low Energy модула завъртете бутонната батерия наобратно или поставете изолация между бутонната батерия и Bluetooth® Low Energy модула.
- Затворете капака (15), така че да не прониква мръсотия.