# 연결 기능

##

시스템 전제조건
모바일 단말기(태블릿, 스마트폰) | Android 6.0 (및 그 이상의 버전)
iOS 11 (및 그 이상의 버전)

##

커넥티비티 기능을 사용하려면, 먼저 단말기에 따라 해당 앱을 설치해야 합니다.

- 해당 앱스토어(Apple App Store, Google Play Store)를 통해 앱을 다운받으십시오.
  지침: 해당 앱스토어에 사용자 계정이 등록되어 있어야 합니다.

앱 이름 | iOS / Android
--- | ---
Bosch Toolbox |

- 다운받은 후 앱에서 MyTools 또는 Connectivity 항목을 선택하십시오.
- 모바일 단말기의 디스플레이에 전동공구를 단말기에 연결하기 위한 모든 단계가 제시됩니다.

블루투스® Low Energy Module GCY 42 을 Bosch Toolbox 앱과 함께 사용할 경우 전동공구에 다음과 같은 연결 기능이 제공됩니다:

- 등록
- Favorite 작동 모드의 개별화(출력 및 특성)
- 공구 설정(예: 집진기 작동 시간, 작업 램프 파라미터)
- 상태 점검, 경고 메시지 출력
- 일반 정보
- 관리

블루투스® Low Energy Module GCY 42 관련 정보는 해당 사용 설명서를 참조하십시오.

전동공구에서 블루투스®-무선 기술을 통해 모바일 단말기에 정보(예: 온도 경고)를 전달하면 스마트폰 기호 (28) 가 점등됩니다.

##

- Bluetooth® Low Energy Module이 장착된 전동공구에는 무선 인터페이스가 갖춰져 있습니다. 비행기나 병원 등 장소에 따른 제약에 주의하십시오.

지침: 커버 (15) 는 블루투스® Low Energy Module 및 동전형 배터리가 전동공구 내에 있을 때만 안전하게 잠깁니다.

- 블루투스® Low Energy Module을 비활성화하려면, 동전형 배터리를 돌려 주거나, 동전형 배터리 및 블루투스® Low Energy Module 사이에 절연체를 놓으십시오.
- 오염물이 들어가지 않게 커버 (15) 를 잘 닫으십시오.