# Brukergrensesnitt (se bilde L)

Brukergrensesnittet (8) brukes til valg av arbeidsmodus og visning av statusen til elektroverktøyet.

## Tilstandsvisninger

Indikator for batteriladenivå (brukergrensesnitt) (22) | Betydning/årsak | Løsning
--- | --- | ---
Grønn (2 til 5 streker) | Batteriet er ladet | –
Gult (1 strek) | Batteriet er nesten tomt | Skift eller lad batteriet snart
Rød (1 strek) | Tomt batteri | Skift eller lad batteriet

Statusindikator for elektroverktøy (29) | Betydning/årsak | Løsning
--- | --- | ---
Grønn | Status OK | –
Gul | Kritisk temperatur er nådd eller batteriet er nesten tomt | La elektroverktøyet avkjøles, eller bytt eller lad batteriet
Rød | Elektroverktøyet er overopphetet, eller batteriet er tomt | La elektroverktøyet avkjøles, eller bytt eller lad batteriet
Rød | Motoren er blokkert, batteriet er for svakt | Lad batteriet, eller bruk anbefalt batteritype
Generell feil | Slå elektroverktøyet av og på, eller ta ut batteriet og sett det inn igjen Hvis feilen vedvarer: Send elektroverktøyet til serviceverksted
Blinker rødt | Hurtigutkobling er utløst | Slå elektroverktøyet av og deretter på igjen
Blinker blått | Elektroverktøy koblet til mobil enhet via Bluetooth® eller innstillinger blir overført | –

Symbol for smarttelefon (28) | Betydning/årsak | Løsning
--- | --- | ---
Hvit | Viktig informasjon tilgjengelig (f.eks. temperaturvarsel) | Les melding på smarttelefonen

## Velg arbeidsmodus

Trykk på knappen (26) for å velge arbeidsmodus helt til arbeidsmodusen du ønsker lyser.

Merknad: I arbeidsmodusen Favorite blir funksjonene konfigurert via smarttelefonappen, i arbeidsmodusene Auto og Soft er funksjonene forhåndsinnstilt.

Indikator for driftsmodus (25) | Funksjoner
--- | ---
Symbolet for maksimal ytelse (27) lyser | I driftsmodusen Auto oppnår elektroverktøyet maksimal ytelse med maksimal starthastighet.
Symbolet for turtallskonfigurasjon via smarttelefon (23) lyser | I driftsmodusen Favorite kan ytelsen og starthastigheten til elektroverktøyet konfigureres etter behov via smarttelefonapp.
Symbolet for redusert ytelse (24) lyser | I driftsmodusen Soft er ytelsen og starthastigheten til elektroverktøyet redusert.