# Interfaţă pentru utilizator (consultă imaginea L)

Interfaţa pentru utilizator (8) permite alegerea turaţiei, precum şi indicarea nivelului de încărcare a sculei electrice.

## Indicatoare de stare

Indicatorul stării de încărcare a acumulatorului (interfaţa pentru utilizator) (22) | Semnificaţie/Cauză | Soluţie
--- | --- | ---
verde (2 până la 5 bare) | Acumulator încărcat | –
galben (1 bară) | Acumulator aproape descărcat | Înlocuieşte sau încarcă cât mai curând acumulatorul
roşu (1 bară) | Acumulator descărcat | Înlocuieşte sau încarcă acumulatorul

Indicator de stare a sculei electrice (29) | Semnificaţie/cauză | Soluţie
--- | --- | ---
Verde | Stare OK | –
Galben | A fost atinsă temperatura critică sau acumulatorul este aproape descărcat | Lasă scula electrică să funcţioneze în gol şi să se răcească ori înlocuieşte sau încarcă acumulatorul
Roşu | Scula electrică este supraîncălzită sau acumulatorul este descărcat | Lasă scula electrică să funcţioneze în gol şi să se răcească ori înlocuieşte sau încarcă acumulatorul
Roşu | Motorul este blocat, acumulatorul este prea descărcat | Încarcă acumulatorul sau utilizează alt tip de acumulator recomandat
Erori de ordin general | Deconectează şi reconectează scula electrică sau extrage acumulatorul, iar apoi introdu-l la loc Dacă eroarea persistă: Expediază scula electrică la centrul de asistenţă tehnică
Se aprinde intermitent în roşu | Deconectarea rapidă s-a declanşat | Deconectează şi reconectează scula electrică
Se aprinde intermitent în albastru | Scula electrică este conectată prin Bluetooth® cu dispozitivul mobil sau Reglajele au fost transferate | –

Simbol pentru smartphone (28) | Semnificaţie/cauză | Soluţie
--- | --- | ---
Alb | Sunt disponibile informaţii suplimentare, de exemplu, avertismentul privind temperatura | Citeşte mesajul de pe smartphone

## Alegerea modului de lucru

Apasă tasta (26) pentru alegerea modului de lucru şi menţine-o apăsată până când se aprinde modul de lucru dorit.

Observaţie: În modul de lucru Favorite funcţiile sunt configurate prin intermediul aplicaţiei pentru smartphone, iar în modurile de lucru Auto şi Soft funcţiile sunt presetate.

Indicatorul modului de lucru (25) | Funcţiile
--- | ---
Simbolul de putere maximă (27) se aprinde | În modul de lucru Auto, scula electrică atinge puterea maximă cu viteza maximă de accelerare.
Simbolul de configuraţie a turaţiei de pe smartphone (23) se aprinde | În modul de lucru Favorite, puterea şi viteza de accelerare a sculei electrice pot fi configurate individual prin intermediul aplicaţiei pentru smartphone.
Simbolul de putere redusă (24) se aprinde | În modul de lucru Soft, puterea şi viteza de accelerare a sculei electrice sunt reduse.