# Écran de contrôle (voir figure L)

L’écran de contrôle (8) sert à la sélection du mode de travail et à l’affichage d’état de l’outil électroportatif.

## Affichages d’état

Indicateur d’état de charge de l’accu (écran de contrôle) (22) | Signification/cause | Remède
--- | --- | ---
vert (2 à 5 barres) | Accu chargé | –
jaune (1 barre) | Accu presque vide | Changer l’accu ou le recharger sans tarder
rouge (1 barre) | Accu vide | Changer d’accu ou le recharger

Affichage d’état de l’outil électroportatif (29) | Signification/cause | Remède
--- | --- | ---
Vert | État normal | –
Jaune | Température critique atteinte ou accu presque vide | Laisser refroidir l’outil électroportatif ou bien changer/recharger l’accu
Rouge | Outil électroportatif en surchauffe ou accu vide | Laisser refroidir l’outil électroportatif ou bien changer/recharger l’accu
Rouge | Le moteur est bloqué, l’accu est trop déchargé | Recharger l’accu ou monter le type d’accu recommandé
Défaut général | Arrêter et remettre en marche l’outil électroportatif ou bien retirer et réinsérer l’accu Si le défaut persiste : Envoyer l’outil au service après-vente
Rouge clignotant | Entrée en action du dispositif d’arrêt rapide | Arrêter et remettre en marche l’outil électroportatif
Bleu clignotant | Outil électroportatif connecté à un appareil mobile via Bluetooth® ou réglages en cours de transmission | –

Symbole smartphone (28) | Signification/cause | Remède
--- | --- | ---
Blanc | Des informations importantes sont disponibles (p. ex. alerte de température) | Lire le message sur le smartphone

## Sélection du mode de travail

Actionnez de façon répétée la touche (26) jusqu’à ce que le mode de travail souhaité soit éclairé.

Remarque : Dans le mode de travail Favorite, les fonctions doivent être configurées sur le smartphone via une application dédiée ; dans les modes Auto et Soft les fonctions sont préréglées.

Affichage mode de fonctionnement (25) | Fonctions
--- | ---
Le symbole puissance maximale (27) s’allume | Dans le mode Auto, l’outil électroportatif atteint la puissance maximale avec la vitesse de montée en régime maximale.
Le symbole paramétrage de la vitesse via smartphone (23) s’allume | Dans le mode Favorite, la puissance et la vitesse de montée en régime de l’outil électroportatif peuvent être personnalisées à partir d’un smartphone dans l’application mobile dédiée.
Le symbole puissance réduite (24) s’allume | Dans le mode Soft, la puissance et la vitesse de montée en régime sont réduites.