# Interface de utilizador (ver figura L)

A interface de utilizador (8) é utilizada para a seleção do modo de trabalho bem como para a indicação do estado da ferramenta elétrica.

## Indicadores de estado

Indicador do nível de carga da bateria (interface de utilizador) (22) | Significado/Causa | Solução
--- | --- | ---
verde (2 a 5 barras) | Bateria carregada | –
amarelo (1 barra) | Bateria quase vazia | Trocar ou carregar bateria em breve
vermelho (1 barra) | Acumulador vazio | Trocar ou carregar bateria

Indicação de estado da ferramenta elétrica (29) | Significado/causa | Solução
--- | --- | ---
Verde | Estado OK | –
Amarelo | Temperatura crítica atingida ou bateria quase vazia | Deixar a ferramenta elétrica arrefecer ou trocar ou carregar a bateria
Vermelho | A ferramenta elétrica está sobreaquecida ou a bateria está vazia | Deixar a ferramenta elétrica arrefecer ou trocar ou carregar a bateria
Vermelho | O motor está bloqueado, a bateria não tem carga suficiente | Carregar bateria ou usar tipo de bateria recomendado
Erros gerais | Desligar e voltar a ligar a ferramenta elétrica ou remover e voltar a colocar a bateria Se o erro persistir: Enviar a ferramenta elétrica para o serviço de apoio ao cliente
Piscar a vermelho | O desligamento rápido ativou-se | Desligar e voltar a ligar a ferramenta elétrica
Piscar a azul | Ligar a ferramenta elétrica através de Bluetooth® com o aparelho terminal móvel ou As definições são transferidas | –

Símbolo de smartphone (28) | Significado/causa | Solução
--- | --- | ---
Branco | Informações importantes disponíveis (p. ex. aviso de temperatura) | Ler a mensagem no smartphone

## Selecionar o modo de trabalho

Prima a tecla (26) para escolher o modo de trabalho o número de vezes necessárias até acender o modo de trabalho desejado.

Nota: No modo de trabalho Favorite são configuradas as funções através da aplicação para smartphone, nos modos de trabalho Auto e Soft as funções estão predefinidas.

Indicação do modo de trabalho (25) | Funções
--- | ---
Símbolo potência máxima (27) aceso | No modo de trabalho Auto, a ferramenta elétrica atinge a potência máxima com velocidade de aceleração máxima.
Símbolo configuração das rotações através do smartphone (23) aceso | No modo de trabalho Favorite podem ser configuradas individualmente a potência e a velocidade de aceleração da ferramenta elétrica através da aplicação do smartphone.
Símbolo potência reduzida (24) aceso | No modo de trabalho Soft a potência e a velocidade de aceleração da ferramenta elétrica são reduzidas.