# Kasutajaliides (vt jn L)

Kasutajaliides (8) on ette nähtud töörežiimi valimiseks ja elektrilise tööriista oleku kuvamiseks.

## Oleku näidud

Aku laetuse taseme näidik (kasutajaliides) (22) | Tähendus/põhjus | Lahendus
--- | --- | ---
Roheline (2 kuni 5 tulpa) | Aku laetud | –
Kollane (1 tulp) | Aku peaaegu tühi | Vahetage aku varsti välja või laadige akut
Punane (1 tulp) | Aku on tühi | Vahetage aku välja või laadige akut

Elektrilise tööriista oleku näit (29) | Tähendus/põhjus | Lahendus
--- | --- | ---
Rohe‌line | Olek OK | –
Kollane | Saavutatud on kriitiline temperatuur või aku on peaaegu tühi | Laske elektrilisel tööriistal jahtuda või vahetage aku välja või laadige akut
Puna‌ne | Elektriline tööriist on üle kuumenenud või aku on tühi | Laske elektrilisel tööriistal jahtuda või vahetage aku välja või laadige akut
Puna‌ne | Mootor on blokeeritud, aku on liiga nõrk | Laadige akut või kasutage soovitatud tüüpi akut
Üldine viga | Lülitage elektriline tööriist välja ja jälle sisse või võtke aku välja ja pange tagasi Kui viga ei kao: Saatke elektriline tööriist klienditeenindusse
Punane vilkuv | Rakendus kiirväljalülitus | Lülitage elektriline tööriist välja ja uuesti sisse
Sinine vilkuv | Elektriline tööriist on Bluetooth® kaudu ühendatud mobiilse lõppseadmega või seadeid kantakse üle | –

Nutitelefoni sümbol (28) | Tähendus/põhjus | Lahendus
--- | --- | ---
Valge | Saadaval on oluline teave (nt temperatuurihoiatus) | Lugege teadet nutitelefonis

## Töörežiimi valimine

Vajutage töörežiimi valimise nuppu (26) nii mitu korda, kuni soovitud töörežiim süttib.

Suunis: töörežiimis Favorite saab funktsioone nutitelefoni rakenduse abil konfigureerida, töörežiimides Auto ja Soft on funktsioonid eelseatud.

Töörežiimi näit (25) | Funktsioonid
--- | ---
Maksimaalse võimsuse sümbol (27) põleb | Töörežiimis Auto saavutab elektriline tööriist maksimaalse võimsuse maksimaalse käivituskiirusega.
Pöörlemiskiiruse nutitelefoniga konfigureerimise sümbol (23) põleb | Töörežiimis Favorite saab elektrilise tööriista võimsust ja käivitamiskiirust nutitelefonirakendusega individuaalselt konfigureerida.
Vähendatud võimsuse sümbol (24) põleb | Töörežiimis Soft on elektrilise tööriista võimsus ja käivitamiskiirus vähendatud.