# Connectivity-functies

##

Systeemvereisten
Mobiel eindapparaat (tablet, smartphone) | Android 6.0 (en hoger)
iOS 11 (en hoger)

##

Om de Connectivity-functies te kunnen gebruiken, moet u eerst de – afhankelijk van eindapparaat specifieke – app installeren.

- Download de app via een hiervoor bedoelde app-store (Apple App Store, Google Play Store).
  Aanwijzing: Een gebruikersaccount bij de betreffende AppStore is noodzakelijk.

App-naam | iOS/Android
--- | ---
Bosch Toolbox |

- Selecteer vervolgens in de app het menupunt MyTools of Connectivity.
- Het display van uw mobiele eindapparaat toont alle vervolgstappen voor de verbinding van uw elektrische gereedschap met het eindapparaat.

In combinatie met de Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 staan de volgende Connectivity-functies met de Bosch Toolbox-app voor het elektrische gereedschap ter beschikking:

- Registratie
- Persoonlijke instelling van de werkmodus Favorite (vermogen en gedrag)
- Gereedschapinstellingen (bijv. looptijd van de stofafzuiging, parameter werklicht)
- Statuscontrole, geven van waarschuwingsmeldingen
- Algemene informatie
- Beheer

Lees voor informatie over de Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

Het symbool smartphone (28) brandt, wanneer het elektrische gereedschap informatie (bijv. temperatuurwaarschuwing) m.b.v. Bluetooth®-radiotechnologie naar een mobiel eindapparaat zendt.

##

- Het elektrische gereedschap met geplaatste Bluetooth® Low Energy Module is uitgerust met een radio-interface. Lokale gebruiksbeperkingen, bijv. in vliegtuigen of ziekenhuizen, moeten in acht genomen worden.

Aanwijzing: De afdekking (15) kan alleen goed worden gesloten, wanneer de Bluetooth® Low Energy Module en de knoopcel zich in het elektrische gereedschap bevinden.

- Voor het deactiveren van de Bluetooth® Low Energy Module draait u de knoopcel om of legt u een isolatie tussen knoopcel en Bluetooth® Low Energy Module.
- Sluit de afdekking (15), zodat geen vuil kan binnendringen.