# Funções Connectivity

##

Pré-requisitos do sistema
Aparelho terminal móvel (Tablet, Smartphone) | Android 6.0 (e superior)
iOS 11 (e superior)

##

Para usar as funções Connectivity, tem de instalar a aplicação específica – em função do aparelho terminal.

- Descarregue a aplicação através de uma loja de aplicações correspondente (Apple App Store, Google Play Store).
  Nota: É necessária uma conta de utilizador para o efeito na respetiva App-Store.

Nome da aplicação | iOS/Android
--- | ---
Bosch Toolbox |

- Depois selecione a aplicação no submenu MyTools ou Connectivity.
- O mostrador do aparelho terminal móvel mostra todos os passos seguintes para a ligação da ferramenta elétrica ao aparelho terminal.

Combinado com o Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 estão disponíveis as seguintes funções de conectividade com a aplicação Bosch Toolbox para a ferramenta elétrica:

- Registo
- Personalização do modo de trabalho Favorite (potência e comportamento)
- Definições da ferramenta (p. ex. duração de funcionamento da aspiração do pó, parâmetro luz de trabalho)
- Verificação do estado, emissão de mensagens de aviso
- Informações gerais
- Gestão

Para informações acerca do Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 leia as respetivas instruções de utilização.

O símbolo Smartphone (28) acende-se, se a ferramenta elétrica enviar uma informação (p. ex. aviso de temperatura) via tecnologia de radiotransmissão Bluetooth® a um aparelho terminal móvel.

##

- A ferramenta elétrica com Bluetooth® Low Energy Module colocado está equipada com uma interface de comunicações. Devem ser respeitadas as limitações de utilização locais, p. ex. em aviões ou hospitais.

Nota: A cobertura (15) só pode ser fechada em segurança se o Bluetooth® Low Energy Module e a pilha botão se encontrarem na ferramenta elétrica.

- Para desativar o Bluetooth® Low Energy Module rodar a pilha botão ou colocar um isolamento entre a pilha botão e o Bluetooth® Low Energy Module.
- Feche a cobertura (15), para que não entre sujidade.