# ฟังก์ชันการเชื่อมต่อ

##

ความต้องการของระบบ
อุปกรณ์เคลื่อนที่ปลาย (แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน) | Android 6.0 (และสูงกว่า)
iOS 11 (และสูงกว่า)

##

เพื่อที่จะสามารถใช้ฟังก์ชั่น Connectivity ได้ ก่อนอื่นคุณต้องติดตั้ง App ซึ่งขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ปลายทาง

- ให้ดาวน์โหลด App ผ่าน App Store ที่สอดคล้องกัน (Apple App Store, Google Play Store)
  หมายเหตุ: ท่านจำเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้ที่ AppStore นั้นๆ

ชื่อแอพ | iOS / Android
--- | ---
Bosch Toolbox |

- จากนั้น ใน App ให้เลือกรายการย่อย MyTools หรือ Connectivity.
- จอแสดงผลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ปลายทางของท่านจะแสดงขั้นตอนต่อไปทั้งหมดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครื่องมือไฟฟ้ากับอุปกรณ์ปลายทาง

เมื่อใช้ร่วมกับ Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 จะมีฟังก์ชันการเชื่อมต่อต่อไปนี้พร้อม Bosch Toolbox App สำหรับเครื่องมือไฟฟ้า:

- การลงทะเบียน
- การปรับแต่งโหมดการทำงาน Favorite (กำลังไฟฟ้าและพฤติกรรมการทำงาน)
- การตั้งค่าเครื่องมือ (เช่น อายุการใช้งาน, การดูดฝุ่น, พารามิเตอร์ไฟทำงาน)
- การตรวจสอบสถานะและการส่งออกข้อความแจ้งเตือน
- ข้อมูลทั่วไป
- การจัดการ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับโมดูล Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 กรุณาอ่านหนังสือคู่มือการใช้งานที่เกี่ยวข้อง

ไอคอนสมาร์ทโฟน (28) จะส่องสว่างขึ้นเมื่อเครื่องมือไฟฟ้าส่งข้อมูล (เช่น การแจ้งเตือนอุณหภูมิ) ไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่ปลายทางผ่านเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth®

##

- เครื่องมือไฟฟ้าที่มี Bluetooth® Low Energy Module ใส่อยู่จะมีการเชื่อมต่อสื่อสารแบบไร้สาย พึงคำนึงถึงข้อจำกัดในการทำงานเฉพาะที่ ต. ย. เช่น ในเครื่องบิน หรือโรงพยาบาล

หมายเหตุ: สามารถปิดฝาครอบ (15) ได้แน่น เมื่อโมดูล Bluetooth® Low Energy Module 42 และเซลล์ปุ่มอยู่ในเครื่องมือไฟฟ้าเท่านั้น

- ในการปิดใช้งาน โมดูล Bluetooth® Low Energy Module ให้หมุนเซลล์ปุ่มหรือใส่ฉนวนระหว่างเซลล์ปุ่มและโมดูล Bluetooth® Low Energy
- ปิดฝาครอบ (15) เพื่อป้องกันสิ่งสกปรก