# Các chức năng kết nối

##

Các điều kiện của hệ thống
Thiết bị đầu cuối di động (Máy tính bảng, Điện thoại thông minh) | Android 6.0 (và cao hơn)
iOS 11 (và cao hơn)

##

Để có thể sử dụng chức năng kết nối, trước hết bạn phải cài đặt ứng dụng – tùy theo thiết bị đầu cuối.

- Tải ứng dụng qua kho ứng dụng tương ứng (Apple App Store, Google Play Store).
  Lưu ý: Cần phải có tài khoản người dùng ở kho ứng dụng tương ứng.

Tên ứng dụng | iOS / Android
--- | ---
Bosch Toolbox |

- Sau đó, chọn thuộc tính mục con MyTools hoặc Connectivity trong ứng dụng.
- Màn hình hiển thị của thiết bị đầu cuối di động cho biết các bước tiếp theo để kết nối dụng cụ điện với thiết bị đầu cuối.

Các chức năng kết nối sau đây với ứng dụng Bosch Toolbox của dụng cụ điện sẽ khả dụng khi kết hợp với Bluetooth® Low Energy Module GCY 42:

- Đăng ký
- Cá nhân hóa chế độ làm việc Favorite (Công suất và đặc tính)
- Cài đặt tại xưởng (ví dụ thời gian chạy của hệ thống hút bụi, thông số đèn làm việc)
- Kiểm tra trạng thái, phát các thông báo cảnh báo
- Các thông tin chung
- Quản lý

Để biết thông tin về Bluetooth® Low Energy Module GCY 42, hãy đọc hướng dẫn vận hành đi kèm.

Biểu tượng Smartphone (28) sáng lên, nếu dụng cụ điện gửi thông tin (ví dụ cảnh báo nhiệt độ) đến một thiết bị đầu cuối di động bằng công nghệ sóng vô tuyến Bluetooth®.

##

- Dụng cụ điện có Bluetooth® Low Energy Module được trang bị một giao diện sóng vô tuyến. Hãy chú ý các giới hạn địa điểm hoạt động ví dụ như trên máy bay hoặc bệnh viện.

Hướng dẫn: Nắp che (15) chỉ có thể được đóng án toàn, nếu Bluetooth® Low Energy Module và pin cúc áo ở trong dụng cụ điện.

- Để hủy kích hoạt Bluetooth® Low Energy Module hãy vặn pin cúc áo hoặc đặt lớp cách điện giữa pin cúc áo và Bluetooth® Low Energy Module.
- Hãy đóng nắp che (15), để không cho bụi bẩn xâm nhập.