# Ühildamisfunktsioonid

##

Süsteemi eeltingimused
Mobiilne lõppseade (tahvelarvuti, nutitelefon) | Android 6.0 (ja uuem)
iOS 11 (ja uuem)

##

Selleks et saaksite ühenduvuse funktsioone kasutada, peate te kõigepealt installima – vastavalt lõppseadmele spetsiifilise – äpi.

- Laadige äpp vastava rakendustepoe (Apple App Store, Google Play Store) kaudu alla.
  Suunis: Eelduseks on vastava rakendustepoe kasutajakonto olemasolu.

Rakenduse nimi | iOS/Android
--- | ---
Bosch Toolbox |

- Valige seejärel äpist alapunkt MyTools (minu tööriistad) või Connectivity (ühenduvus).
- Teie mobiilse lõppseadme ekraanil kuvatakse kõiki järgnevaid samme elektrilise tööriista ühendamiseks lõppseadmega.

Bluetooth® Low Energy mooduliga GCY 42 on elektrilisele tööriistale saadaval järgmised Connectivity-funktsionid Bosch Toolbox-rakendusega:

- Registreerimine
- Töörežiimi Favorite isikustamine (võimsus ja käitumine)
- Tehaseseaded (nt tolmuimeja tööaeg, töötule parameetrid)
- Oleku kontroll, hoiatavate teadete väljastamine
- Üldine teave
- Haldus

Teabeks Bluetooth® Low Energy mooduli GCY 42 kohta lugege kaasasolevat kasutusjuhendit.

Nutitelefoni sümbol (28) põleb, kui elektriline tööriist saadab teavet (nt temperatuurihoiatuse) Bluetooth®-raadiotehnoloogia abil mobiilsele lõppseadmele.

##

- Paigaldatud Bluetooth® Low Energy moodulil on raadiosideliides. Järgige kohalikke kasutuspiiranguid, nt lennukites või haiglates.

Juhis: Katet (15) saab turvaliselt sulgeda vaid siis, kui Bluetooth® Low Energy moodul ja nööppatarei on elektritööriistas.

- Selleks et deaktiveerida Bluetooth® Low Energy moodul, pöörake nööppatarei ümber või asetage nööppatarei ja Bluetooth® Low Energy mooduli vahele isolatsioon.
- Et mustus sisse ei pääseks, sulgege kate (15).