# 用户界面（参见插图F）

用户界面(16)用于选择工作模式以及显示电动工具的状态。

## 状态指示灯

充电电池电量指示灯（用户界面）(19) | 含义/原因 | 解决方案
--- | --- | ---
绿色（2至5格） | 充电电池已充电 | –
黄色（1格） | 充电电池的电量几乎耗尽 | 尽快更换充电电池或为其充电
红色（1格） | 充电电池的电量用尽了 | 更换充电电池或为其充电

温度显示(24) | 含义/原因 | 解决方案
--- | --- | ---
黄色 | 充电电池或电动工具的工作温度明显提高，功率因此降低 | 让电动工具冷却或更换过热的充电电池
红色 | 超出充电电池或电动工具的工作温度，电动工具出于自我保护机制自动关闭 | 让电动工具冷却或更换过热的充电电池

电动工具状态显示(18) | 含义/原因 | 解决方案
--- | --- | ---
绿色 | 状态正常 | –
黄色 | 已达到临界温度或充电电池的电量几乎耗尽 | 让电动工具冷却或更换充电电池或为其充电
红色 | 电动工具过热或充电电池电量耗尽 | 让电动工具冷却或更换充电电池或为其充电
红色 | 在运行过程中已操纵冲击/转动停止开关 | 关闭并再次接通电动工具
发动机卡住，充电电池电量过低 | 给充电电池充电或使用推荐的充电电池类型
一般故障 | 关闭电动工具并再次接通或取出充电电池并再次装入 如果故障依旧存在： 将电动工具寄给客户服务部门
以红光闪烁 同时带有快速关断功能指示灯(20) | 快速关断功能已触发 | 关闭并再次接通电动工具
闪蓝光 | 电动工具已通过蓝牙®与移动终端设备连接 或 正在传输设置 | –

智能手机状态指示灯(22) | 含义/原因 | 解决方案
--- | --- | ---
白色 | 重要信息可用（例如温度警告） | 在智能手机上阅读信息

## 选择工作模式

在选择工作模式时，反复按压键(21)，直到所需的工作模式亮起为止。

提示：在工作模式偏爱中可通过智能手机应用程序来配置功能，在工作模式自动中功能已预设好。

工作模式指示灯(23) | 功能
--- | ---
亮起 | 在工作模式Auto中，电动工具达到最大功率。 最大转速的100 % 快速关断功能（KickBack Control）
亮起 | 在工作模式Favorite中可以通过智能手机App对电动工具进行个性化配置。 转速可以根据不同的用途分多档配置： 低/中/高（最大转速的100 %）转速