# Uživatelské rozhraní (viz obrázek F)

Uživatelské rozhraní (16) slouží pro volbu pracovního režimu a pro zobrazení stavu elektrického nářadí.

## Ukazatel stavu

Ukazatel stavu nabití akumulátoru (uživatelské rozhraní) (19) | Význam/příčina | Řešení
--- | --- | ---
zelená (2 až 5 sloupců) | Akumulátor je nabitý | –
žlutá (1 sloupec) | Akumulátor je téměř vybitý | Akumulátor brzy vyměňte, resp. nabijte
červená (1 sloupec) | Vybitý akumulátor | Akumulátor vyměňte, resp. nabijte

Ukazatel teploty (24) | Význam/příčina | Řešení
--- | --- | ---
Žlutý | Provozní teplota akumulátoru nebo elektrického nářadí je výrazně vyšší, sníží se výkon | Nechte elektrické nářadí vychladnout, nebo vyměňte přehřátý akumulátor
Červená | Je překročená provozní teplota akumulátoru nebo elektrického nářadí, elektrické nářadí se na ochranu vypne | Nechte elektrické nářadí vychladnout, nebo vyměňte přehřátý akumulátor

Ukazatel stavu elektrického nářadí (18) | Význam/příčina | Řešení
--- | --- | ---
Zelený | Stav OK | –
Žlutý | Dosažena kritická teplota nebo téměř vybitý akumulátor | Nechte elektrické nářadí vychladnout, nebo vyměňte, resp. nabijte akumulátor
Červená | Elektrické nářadí je přehřáté nebo je vybitý akumulátor | Nechte elektrické nářadí vychladnout, nebo vyměňte, resp. nabijte akumulátor
Červená | Stisknutí vypínače příklepů/otáčení během provozu | Elektrické nářadí vypněte a znovu zapněte
Motor je zablokovaný, akumulátor je příliš málo nabitý | Nabijte akumulátor nebo použijte doporučený typ akumulátoru
Všeobecná chyba | Elektrické nářadí vypněte a znovu zapněte, nebo vyjměte a znovu nasaďte akumulátor Pokud chyba přetrvává: Pošlete elektrické nářadí do zákaznického servisu
Bliká červeně V kombinaci s ukazatelem rychlého vypnutí (20) | Aktivovalo se rychlé vypnutí | Elektrické nářadí vypněte a znovu zapněte
Bliká modře | Elektrické nářadí je přes Bluetooth® spojené s mobilním koncovým zařízením nebo Přenášejí se nastavení | –

Ukazatel stavu chytrého telefonu (22) | Význam/příčina | Řešení
--- | --- | ---
Bílý | Jsou k dispozici důležité informace (např. varování kvůli teplotě) | Přečtěte si hlášení na chytrém telefonu

## Volba pracovního režimu

Stiskněte tlačítko (21) pro volbu pracovního režimu tolikrát, dokud nebude svítit vámi požadovaný pracovní režim.

Upozornění: V pracovním režimu Favorite se funkce konfigurují pomocí aplikace na chytrém telefonu, v pracovním režimu Auto jsou funkce přednastavené.

Ukazatel pracovního režimu (23) | Funkce
--- | ---
Svítí | V pracovním režimu Auto dosáhne elektrické nářadí maximálního výkonu. 100 % maximálních otáček Rychlé vypnutí (KickBack Control)
Svítí | V pracovním režimu Favorite lze elektrické nářadí individuálně nakonfigurovat pomocí aplikace v chytrém telefonu. Otáčky pro různá použití lze nakonfigurovat v různých stupních: nízké/střední/vysoké (100 % maximálních otáček) otáčky