# واجهة المستخدم (انظر الصورة F)

تتلخص وظيفة واجهة المستخدم (16) في اختيار وضع التشغيل وبيان حالة العدة الكهربائية.

## مبينات الحالة

مبين حالة شحن المركم (واجهة المستخدم) (19) | المعنى/السبب | الحل
--- | --- | ---
أخضر (شرطتان إلى 5 شرطات) | المركم مشحون | –
باللون الأصفر (شرطة واحدة) | شحنة المركم على وشك النفاد | قرب تغيير أو شحن المركم
أحمر (شرطة واحدة) | المركم فارغ | تغيير أو شحن المركم

مبين درجة الحرارة (24) | المعنى/السبب | الحل
--- | --- | ---
أصفر | ارتفاع درجة حرارة تشغيل المركم أو العدة الكهربائية بشكل واضح، ويتم تقليل القدرة | اترك العدة الكهربائية حتى تبرد، أوقم بتغيير المركم
أحمر | تجاوز درجة حرارة تشغيل المركم أو العدة الكهربائية، يتم إطفاء العدة الكهربائية لحمايتها | اترك العدة الكهربائية حتى تبرد، أوقم بتغيير المركم

مبين حالة العدة الكهربائية (18) | المعنى/السبب | الحل
--- | --- | ---
أخضر | الحالة على ما يرام | –
أصفر | تم الوصول إلى مستوى حرج لدرجة الحرارة أو شحنة المركم على وشك النفاد | اترك العدة الكهربائية تبرد وقم بتغيير أو شحن المركم
أحمر | العدة الكهربائية ساخنة للغاية أو المركم فارغ الشحنة | اترك العدة الكهربائية تبرد وقم بتغيير أو شحن المركم
أحمر | مفتاح إيقاف الطرق/الدوران مضغوط أثناء التشغيل | قم بتشغيل العدة الكهربائية وأطفئها مرة أخرى
إعاقة المحرك، المركم ضعيف للغاية | شحن المركم أو استخدام نوع المركم الموصى به
خطأ عام | قم بتشغيل العدة الكهربائية وأطفائها مرة أخرى، أو أخرج المركم وأعد تركيبه إذا استمر حدوث الخطأ: قم بإرسال العدة الكهربائية لخدمة العملاء
يومض باللون الأحمر بالاشتراك مع مبين خاصية الإطفاء السريع (20) | انطلقت خاصية الإطفاء السريع | قم بتشغيل العدة الكهربائية وأطفئها مرة أخرى
وميض باللون الأزرق | ربط العدة الكهربائية عن طريق Bluetooth®‎ مع هاتف جوال أو يتم نقل أوضاع الضبط | –

مبين حالة الهاتف الذكي (22) | المعنى/السبب | الحل
--- | --- | ---
أبيض | هناك معلومات هامة متاحة (على سبيل المثال، تحذير درجة الحرارة) | قراءة بلاغ الهاتف الذكي

## اختيار وضع العمل

كرر الضغط على الزر (21) لاختيار وضع العمل، إلى أن يضيء وضع العمل المرغوب.

إرشاد: في وضع العمل Favorite يتم تهيئة الوظائف عن طريق تطبيق الهاتف الذكي، في وضع العمل Auto تكون الوظائف مضبوطة مسبقا.

مبين وضع العمل (23) | الوظائف
--- | ---
يضيء | في وضع العمل Auto تصل العدة الكهربائية إلى القدرة القصوى. 100 % من عدد اللفات الأقصى خاصية الإطفاء السريع (KickBack Control‏)
يضيء | في وضع العمل Favorite يمكن تهيئة العدة الكهربائية بشكل شخصي من خلال تطبيق الهاتف الذكي. يمكن ضبط عدد اللفات على درجات مختلفة ليناسب تطبيقات متنوعة: عدد لفات منخفض/متوسط/مرتفع (100 % من عدد اللفات الأقصى)