# Întreţinerea şi curăţarea

- Înainte de efectuarea oricăror lucrări la scula electrică (de exemplu, întreţinere, înlocuirea accesoriului, curăţare etc.), scoate acumulatorul din scula electrică. În cazul acţionării involuntare a comutatorului de pornire/oprire, există pericolul de rănire.

- Pentru a putea lucra bine şi sigur, menţineţi curate scula electrică şi fantele de aerisire ale acesteia.

- În cazul deteriorării capacului de protecţie împotriva prafului, acesta trebuie înlocuit imediat. Este recomandat ca această operaţie să fie executată la un centru de asistenţă tehnică.

- Curăţă sistemul de prindere a accesoriilor după fiecare utilizare.

## Înlocuirea bateriei rotunde integrate

Bluetooth® Low Energy Module conţine o baterie rotundă.
Dacă bateria rotundă este prea descărcată sau descărcată complet, vei fi înştiinţat prin intermediul aplicaţiei Bosch Toolbox. Înlocuirea bateriei rotunde trebuie efectuată de compania Bosch sau de un centru de service autorizat pentru scule electrice Bosch.

- Atenţie: Bateria rotundă trebuie înlocuită întotdeauna cu o baterie rotundă de acelaşi tip. Există pericolul de explozie.

- Scoateţi şi eliminaţi în mod corespunzător bateriile rotunde descărcate. Bateriile rotunde descărcate pot prezenta scurgeri şi pot cauza defectarea produsului sau pot răni persoane.