# Manutenção e limpeza

- Antes de qualquer trabalho na ferramenta elétrica (p. ex. manutenção, troca de ferramenta, etc.) retire a bateria da mesma. Existe perigo de ferimentos no caso de acionamento acidental do interruptor de ligar/desligar.

- Manter a ferramenta elétrica e as aberturas de ventilação sempre limpas, para trabalhar bem e de forma segura.

- Uma tampa contra o pó danificada deve ser imediatamente substituída. Essa substituição deve ser feita pelo Serviço de Assistência Técnica.

- Limpe o suporte da ferramenta após cada utilização.

## Trocar a bateria botão integrada

O Bluetooth® Low Energy contém uma pilha botão.
Se a bateria botão estiver muito fraca ou descarregada, será alertado pela Bosch Toolbox. A substituição da bateria botão tem de ser feita pela Bosch ou um posto de assistência técnica autorizado para ferramentas elétricas Bosch.

- Atenção: substitua sempre uma pilha botão por uma pilha botão do mesmo tipo. Há perigo de explosão.

- Remova e descarte as baterias de botão descarregadas de forma adequada. As baterias de botão descarregadas podem vazar, danificando o produto ou ferindo pessoas.