# Korisničko sučelje (vidjeti sliku F)

Korisničko sučelje (16) služi za biranje načina rada i za prikaz stanja električnog alata.

## Prikazi stanja

Pokazivač stanja napunjenosti aku-baterije (korisničko sučelje) (19) | Značenje/uzrok | Rješenje
--- | --- | ---
Zeleno (2 do 5 crtica) | Aku-baterija je napunjena | –
Žuto (1 crtica) | Aku-baterija je gotovo prazna | Skora zamjena odn. punjenje aku-baterije
Crveno (1 crtica) | Prazna aku-baterija | Zamjena odn. punjenje aku-baterije

Indikator temperature (24) | Značenje/uzrok | Rješenje
--- | --- | ---
Žuti | Radna temperatura aku-baterije ili električnog alata znatno je povišena, snaga se smanjuje | Ostavite električni alat da se ohladi ili zamijenite pregrijanu aku-bateriju
Crve‌ni | Radna temperatura aku-baterije ili električnog alata je prekoračena, električni alat se isključuje radi zaštite | Ostavite električni alat da se ohladi ili zamijenite pregrijanu aku-bateriju

Indikator statusa električnog alata (18) | Značenje/uzrok | Rješenje
--- | --- | ---
Zele‌ni | Status OK | –
Žuti | Postignuta je kritična temperatura ili je aku-baterija gotovo prazna | Ostavite električni alat da se ohladi ili zamijenite odn. napunite aku-bateriju
Crve‌ni | Električni alat je pregrijan ili je aku-baterija prazna | Ostavite električni alat da se ohladi ili zamijenite odn. napunite aku-bateriju
Crve‌ni | Prekidač za zaustavljanje udaraca/rotacije je pritisnut tijekom rada | Isključite i ponovno uključite električni alat
Motor je blokiran, aku-baterija je preslaba | Napunite aku-bateriju ili koristite preporučeni tip aku-baterije
Općenita smetnja | Isključite i ponovno uključite električni alat ili izvadite i ponovno umetnite aku-bateriju Ako smetnja dalje postoji: Električni alat pošaljite servisnoj službi
Treperi crveno U kombinaciji s indikatorom brzog isključivanja (20) | Aktiviralo se brzo isključivanje | Isključite i ponovno uključite električni alat
Treperi plavo | Električni alat je povezan s mobilnim krajnjim uređajem putem Bluetooth® ili su prenesene postavke | –

Indikator statusa pametnog telefona (22) | Značenje/uzrok | Rješenje
--- | --- | ---
Bijeli | Dostupne važne informacije (npr. upozorenje za temperaturu) | Pročitajte poruku na pametnom telefonu

## Biranje načina rada

Pritišćite tipku (21) za odabir načina rada sve dok ne zasvijetli željeni način rada.

Napomena: U načinu rada Favorite konfiguriraju se funkcije putem aplikacije za pametni telefon, u načinu rada Auto zadane su funkcije.

Indikator načina rada (23) | Funkcije
--- | ---
Svijetli | U načinu rada Auto električni alat postiže maksimalnu snagu. 100 % maksimalni broj okretaja Brzo isključivanje (KickBack Control)
Svijetli | U načinu rada Favorite električni alat može se individualno konfigurirati putem aplikacije za pametni telefon. Broj okretaja može se konfigurirati za razne primjene u nekoliko stupnjeva: mali/srednji/veliki (100 % maksimalni broj okretaja) broj okretaja