# „Connectivity“ funkcijos

##

Būtinos sąlygos sistemai
Mobilusis galinis prietaisas (planšetė, išmanusis telefonas) | „Android 6.0“ (ir aukštesnės versijos)
„iOS 11“ (ir aukštesnės versijos)

##

Norėdami naudotis jungiamumo funkcijomis, pirmiausia – priklausomai nuo galinio prietaiso – turite įdiegti specialią programą.

- Iš atitinkamos „App-Store“ programų parduotuvės („Apple App Store“, „Google Play Store“) parsisiųskite programą.
  Nuoroda: atitinkamoje „App Store“ būtina sąlyga yra naudotojo paskyra.

Programos pavadinimas | iOS | Android
--- | --- | ---
Bosch Toolbox |  |

Programos pavadinimas |  |
--- | --- | ---
„Bosch BeConnected“ |

- Tada programoje pasirinkite papunktį MyTools arba Connectivity.
- Jūsų mobiliojo galinio prietaiso ekrane bus parodyti visi kiti žingsniai, kaip elektrinį įrankį sujungti su galiniu prietaisu .

##

Integruotas Bluetooth® „Low Energy Module“ reguliariais intervalais siunčia signalą. Priklausomai nuo aplinkos, kol bus atpažintas elektrinis įrankis, gali prireikti kelių siuntimo intervalų. Jei elektrinis įrankis neatpažįstamas, patikrinkite šiuos dalykus:

- Gal per didelis atstumas iki mobiliojo galinio prietaiso?
  Sumažinkite atstumą tarp mobiliojo galinio prietaiso ir elektrinio įrankio.
- Ar ne per daug išsikrovęs, o gal visai išsikrovęs integruoto Bluetooth® „Low Energy Module“ tabletės formos elementas?
  Norėdami pakeisti tabletės formos elementą, susisiekite su Bosch elektrinių įrankių klientų aptarnavimo tarnyba.
- Savo mobiliajame galiniame prietaise išjunkite Bluetooth® ir vėl įjunkite.
  Patikrinkite, ar dabar buvo atpažintas elektrinis įrankis.

##

Naudojant su Bluetooth® „Low Energy Module“ , galimos šios elektrinio įrankio jungiamumo funkcijos:

- Registracija ir pritaikymas
- Būsenos patikra, įspėjamųjų pranešimų pateikimas
- Bendroji informacija ir nustatymai
- Administravimas

- Bluetooth® perdavimo nustatymų priderinimas darbo režimui Parankiniai