# อินเตอร์เฟสผู้ใช้ (ดูภาพประกอบ F)

อินเตอร์เฟสผู้ใช้ (16) ใช้สำหรับเลือกโหมดงานและสำหรับแสดงสถานะของเครื่องมือไฟฟ้า

## ไฟแสดงสถานะ

ไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่ (user interface) (19) | ความหมาย/สาเหตุ | วิธีแก้ปัญหา
--- | --- | ---
สีเขียว (2 ถึง 5 แถบ) | ชาร์จแบตเตอรี่แล้ว | –
สีเหลือง (1 แถบ) | แบตเตอรี่ใกล้หมด | เปลี่ยนหรือชาร์จแบตเตอรี่ในไม่ช้า
สีแดง (1 แถบ) | แบตเตอรี่‌หมด‌ประจุ | เปลี่ยนหรือชาร์จแบตเตอรี่

ไฟแสดงอุณหภูมิ (24) | ความหมาย/สาเหตุ | วิธีแก้ปัญหา
--- | --- | ---
สีเหลือง | หากอุณหภูมิในการทำงานของแบตเตอรี่หรือเครื่องมือไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างมาก ประสิทธิภาพจะลดลง | ปล่อยให้เครื่องมือไฟฟ้าเย็นลงหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่แพ็คที่ร้อนเกิน
สีแดง | หากอุณหภูมิในการทำงานของแบตเตอรี่หรือเครื่องมือไฟฟ้าสูงเกิน เครื่องมือไฟฟ้าจะปิดเพื่อป้องกัน | ปล่อยให้เครื่องมือไฟฟ้าเย็นลงหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่แพ็คที่ร้อนเกิน

ไฟแสดงสถานะเครื่องมือไฟฟ้า (18) | ความหมาย/สาเหตุ | วิธีแก้ปัญหา
--- | --- | ---
สีเขียว | สถานะ OK | –
สีเหลือง | อุณหภูมิถึงขั้นวิกฤติหรือแบตเตอรี่ใกล้หมด | ปล่อยให้เครื่องมือไฟฟ้าเย็นลง หรือเปลี่ยนหรือชาร์จแบตเตอรี่
สีแดง | เครื่องมือไฟฟ้าร้อนเกินไปหรือแบตเตอรี่‌‌หมด‌ประจุ | ปล่อยให้เครื่องมือไฟฟ้าเย็นลง หรือเปลี่ยนหรือชาร์จแบตเตอรี่
สีแดง | กดสวิทช์หยุดกระแทก/การหมุนในระหว่างดำเนินงาน | ปิดสวิทช์เครื่องมือไฟฟ้าและเปิดสวิทช์อีกครั้ง
มอเตอร์ติดขัด, แบตเตอรี่อ่อนเกินไป | ชาร์จแบตเตอรี่หรือใช้แบตเตอรี่ชนิดที่แนะนำ
ความผิดพลาดทั่วไป | ปิดสวิทช์เครื่องมือไฟฟ้าและเปิดสวิทช์อีกครั้ง หรือถอดแบตเตอรี่ออกแล้วใส่กลับเข้าไปใหม่อีกครั้ง หากยังคงเปิดปัญหาอยู่: ส่งเครื่องมือไฟฟ้าไปยังฝ่ายบริการลูกค้า
กะพริบสีแดง ใช้ร่วมกับไฟแสดงการปิดระบบอย่างรวดเร็ว (20) | การปิดระบบอย่างรวดเร็วถูกเรียกใช้งาน | ปิดสวิทช์เครื่องมือไฟฟ้าและเปิดสวิทช์อีกครั้ง
กะพริบสีฟ้า | เชื่อมต่อเครื่องมือไฟฟ้าผ่าน Bluetooth® เข้ากับอุปกรณ์เคลื่อนที่ปลายทาง หรือ กำลังถ่ายโอนการตั้งค่า | –

ไฟแสดงสมาร์ทโฟน (22) | ความหมาย/สาเหตุ | วิธีแก้ปัญหา
--- | --- | ---
สีขาว | มีข้อมูลสำคัญ (ต. ย. เช่น การแจ้งเตือนอุณหภูมิ) | อ่านข้อความบนสมาร์ทโฟน

## การเลือกโหมดงาน

กดปุ่ม (21) ซ้ำๆ เพื่อเลือกโหมดงานจนโหมดงานที่ต้องการส่องสว่างขึ้น

หมายเหตุ: ในโหมดงาน Favorite ฟังก์ชันจะถูกกำหนดค่าผ่าน App บนสมาร์ทโฟน ในโหมดงาน Auto ฟังก์ชันจะถูกตั้งไว้ล่วงหน้า

ไฟแสดงโหมดงาน (23) | ฟังก์ชัน
--- | ---
ส่องสว่าง | ในโหมดงาน Auto เครื่องมือไฟฟ้าถึงกำลังสูงสุด 100 % ของความเร็วสูงสุด การปิดระบบอย่างรวดเร็ว (KickBack Control)
ส่องสว่าง | ในโหมดงาน Favorite เครื่องมือไฟฟ้าสามารถกำหนดค่าแต่ละรายการผ่าน App บนสมาร์ทโฟน ความเร็วที่กำหนดได้ในหลายขั้นตอนสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน: ความเร็วต่ำ/ปานกลาง/สูง (100 % ของความเร็วสูงสุด)