# Användargränssnitt (se bild F)

Användargränssnittet (16) är till för att välja arbetsläge och för statusindikering av elverktyget.

## Statusindikeringar

Batteristatusindikator (användargränssnitt) (19) | Betydelse/orsak | Lösning
--- | --- | ---
grön (2 till 5 staplar) | Batteriet är laddat | –
gul (1 stapel) | Batteriet är nästan tomt | Batteriet måste snart bytas eller laddas
röd (1 stapel) | Batteri tomt | Byt ut eller ladda batteriet

Indikering temperatur (24) | Betydelse/orsak | Lösning
--- | --- | ---
Gul | Batteriets eller elverktygets drifttemperatur är kraftigt förhöjd, effekten reduceras | Låt elverktyget svalna eller byt ut det överhettade batteriet
Röd | Batteriets eller elverktygets drifttemperatur har överskridits, elverktyget stängs av som en skyddsåtgärd | Låt elverktyget svalna eller byt ut det överhettade batteriet

Indikering status elverktyg (18) | Betydelse/orsak | Lösning
--- | --- | ---
Grön | Status OK | –
Gul | Kritisk temperatur har uppnåtts eller batteriet är nästan tomt | Låt elverktyget svalna eller byt ut/ladda batteriet
Röd | Elverktyget är överhettat eller batteriet är tomt | Låt elverktyget svalna eller byt ut/ladda batteriet
Röd | Slag-/vridstopp-brytaren aktiverad under drift | Stäng av elverktyget och slå på det igen
Motorn är blockerad, batteriet för svagt | Ladda batteriet eller använd rekommenderad batterityp
Allmänt fel | Stäng av elverktyget och slå på det igen, eller ta ut batteriet och sätt in det igen Om felet kvarstår: Skicka elverktyget till kundtjänst
Blinkar rött I kombination med indikering snabbavstängning (20) | Snabbavstängning har löst ut | Stäng av elverktyget och slå på det igen
Blinkar blått | Elverktyget är anslutet till den mobila enheten via Bluetooth® eller inställningarna överförs | –

Indikering status smarttelefon (22) | Betydelse/orsak | Lösning
--- | --- | ---
Vit | Viktig information tillgänglig (t.ex. temperaturvarning) | Läs meddelande på smarttelefon

## Välja arbetsläge

Tryck på knappen (21) för att välja arbetsläge tills det arbetsläge som du valt lyser.

Observera: I arbetsläget Favorite konfigureras funktionerna via en smarttelefon-app, i arbetsläget Auto är funktionerna förinställda.

Indikering arbetsläge (23) | Funktioner
--- | ---
lyser | I arbetsläget Auto uppnår elverktyget maximal effekt. 100 % av maximalt varvtal Snabbavstängning (KickBack Control)
lyser | I arbetsläget Favorite kan elverktyget konfigureras individuellt med smarttelefon-app. Varvtal kan konfigureras i flera steg för olika användningsområden: lågt/medel/högt (100 % av maximalt varvtal) varvtal