# User Interface (رجوع کنید به تصویر F)

رابط کاربری (16) برای انتخاب حالت کار و همچنین برای نشانگر وضعیت ابزار برقی استفاده می شود.

## نمایشگرهای وضعیت

نشانگر وضعیت شارژ باتری ‏(User Interface)‏ (19) | معنی/دلیل | راه حل
--- | --- | ---
سبز (2 تا 5 خط) | باتری شارژ شده است | –
زرد (1 خط) | باتری تقریبا خالی است | باتری را زود تعویض یا شارژ کنید
قرمز (1 خط) | باتری خالی است | باتری را تعویض یا شارژ کنید

نشانگر دما (24) | معنی/دلیل | راه حل
--- | --- | ---
زرد | دمای کار باتری قابل شارژ یا ابزار برقی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است، توان کاهش می یابد | اجازه دهید ابزار برقی خنک شود یا باتری قابل شارژ بیش از حد گرم شده را تعویض کنید
قرمز | دمای کار باتری قابل شارژ یا ابزار برقی از حد مجاز فراتر رفته است، ابزار برقی جهت محافظت خاموش می شود | اجازه دهید ابزار برقی خنک شود یا باتری قابل شارژ بیش از حد گرم شده را تعویض کنید

نشانگر وضعیت ابزار برقی (18) | معنی/دلیل | راه حل
--- | --- | ---
سبز | وضعیت OK | –
زرد | دما به وضعیت هشدار دهنده رسیده یا باتری قابل شارژ تقریباً خالی است | بگذارید ابزار برقی خنک شود یا باتری قابل شارژ را تعویض یا شارژ کنید
قرمز | ابزار برقی بیش از حد داغ شده یا باتری قابل شارژ خالی است | بگذارید ابزار برقی خنک شود یا باتری قابل شارژ را تعویض یا شارژ کنید
قرمز | کلید توقف ضربه/ چرخش هنگام کار فعال می شود | ابزار برقی را خاموش و دوباره روشن کنید
موتور بلوکه شده است، باتری قابل شارژ بسیار ضعیف است | باتری را شارژ کنید یا از نوع توصیه شده باتری قابل شارژ استفاده نمایید
خطای عمومی | ابزار برقی را خاموش و دوباره روشن کنید یا باتری قابل شارژ را خارج کرده و دوباره جاگذاری نمایید اگر خطا همچنان به قوت خود باقی است: ابزار برقی را به مرکز خدمات مشتریان ارسال نمایید
چراغ چشمک زن قرمز به همراه نشانگر قطع سریع (20) | قطع سریع فعال شده است | ابزار برقی را خاموش و دوباره روشن کنید
چراغ چشمک زن آبی | ابزار برقی از طریق Bluetooth‏® به دستگاه همراه نهایی متصل شده است یا تنظیمات انتقال داده می شوند | –

نشانگر وضعیت گوشی هوشمند (22) | معنی/دلیل | راه حل
--- | --- | ---
سفید | اطلاعات مهم در دسترس است (برای مثال نمایشگر هشدار دما) | پیام ظاهر شده روی گوشی هوشمند را بخوانید

## انتخاب حالت کار

دکمه (21) را برای انتخاب حالت کار چند بار فشار دهید تا زمانی که حالت کار مورد نظر شما روشن شود.

نکته: در حالت کار Favorite، عملکردها از طریق اپلیکیشن گوشی هوشمند پیکربندی می شوند، عملکردها در حالت کار Auto از پیش تنظیم شده اند.

نشانگر حالت کار (23) | عملکردها
--- | ---
روشن است | در حالت کار Auto، ابزار برقی به حداکثر توان می رسد. 100 % حداکثر سرعت قطع سریع (KickBack Control)
روشن است | در حالت کار Favorite، می توان ابزار برقی را از طریق اپلیکیشن گوشی هوشمند به طور فردی پیکربندی کرد. سرعت برای کاربردهای مختلف در چند سطح قابل تنظیم است: سرعت کم/متوسط/زیاد (100% حداکثر سرعت)