# User Interface (siehe Bild F)

Das User Interface (16) dient zur Wahl des Arbeitsmodus sowie zur Zustandsanzeige des Elektrowerkzeugs.

## Zustandsanzeigen

Akku-Ladezustandsanzeige (User Interface) (19) | Bedeutung/Ursache | Lösung
--- | --- | ---
grün (2 bis 5 Balken) | Akku geladen | –
gelb (1 Balken) | Akku fast leer | Akku bald tauschen bzw. laden
rot (1 Balken) | Akku leer | Akku tauschen bzw. laden

Anzeige Temperatur (24) | Bedeutung/Ursache | Lösung
--- | --- | ---
gelb | Betriebstemperatur des Akkus oder des Elektrowerkzeuges ist deutlich erhöht, Leistung wird reduziert | Elektrowerkzeug abkühlen lassen oder überhitzten Akku austauschen
rot | Betriebstemperatur des Akkus oder des Elektrowerkzeuges ist überschritten, Elektrowerkzeug wird zum Schutz ausgeschaltet | Elektrowerkzeug abkühlen lassen oder überhitzten Akku austauschen

Anzeige Status Elektrowerkzeug (18) | Bedeutung/Ursache | Lösung
--- | --- | ---
grün | Status OK | –
gelb | Kritische Temperatur ist erreicht oder Akku fast leer | Elektrowerkzeug abkühlen lassen oder Akku tauschen bzw. laden
rot | Elektrowerkzeug ist überhitzt oder Akku leer | Elektrowerkzeug abkühlen lassen oder Akku tauschen bzw. laden
rot | Schlag-/Drehstopp-Schalter während Betrieb betätigt | Elektrowerkzeug aus- und wieder einschalten
Motor ist blockiert, Akku zu schwach | Akku laden oder empfohlenen Akkutyp verwenden
Allgemeiner Fehler | Elektrowerkzeug aus- und wieder einschalten oder Akku entnehmen und wieder einsetzen Besteht Fehler weiterhin: Elektrowerkzeug an den Kundendienst schicken
rot blinkend in Kombination mit Anzeige Schnellabschaltung (20) | Schnellabschaltung hat ausgelöst | Elektrowerkzeug aus- und wieder einschalten
blau blinkend | Elektrowerkzeug über Bluetooth® mit mobilem Endgerät verbunden oder Einstellungen werden übertragen | –

Anzeige Status Smartphone (22) | Bedeutung/Ursache | Lösung
--- | --- | ---
weiß | Wichtige Informationen verfügbar (z. B. Temperaturwarnung) | Meldung auf Smartphone lesen

## Arbeitsmodus wählen

Drücken Sie die Taste (21) zur Wahl des Arbeitsmodus so oft, bis der von Ihnen gewünschte Arbeitsmodus leuchtet.

Hinweis: Im Arbeitsmodus Favorite werden die Funktionen per Smartphone-App konfiguriert, im Arbeitsmodus Auto sind die Funktionen voreingestellt.

Anzeige Arbeitsmodus (23) | Funktionen
--- | ---
leuchtet | Im Arbeitsmodus Auto erreicht das Elektrowerkzeug die maximale Leistung. 100 % der maximalen Drehzahl Schnellabschaltung (KickBack Control)
leuchtet | Im Arbeitsmodus Favorite kann das Elektrowerkzeug per Smartphone-App individuell konfiguriert werden. Drehzahl für unterschiedliche Anwendungen in mehreren Stufen konfigurierbar: niedrige/mittlere/hohe (100 % der maximalen Drehzahl) Drehzahl