# وظائف الربط

##

متطلبات النظام
الجهاز الجوال (تابلت، هاتف ذكي) | نظام أندرويد 6.0 (وأعلى)
نظام iOS 11 (وأعلى)

##

لاستخدام وظائف الاتصال عليك أولا تثبيت التطبيق، وفقًا للجهاز المستخدم.

- قم بتنزيل التطبيق عن طريق متجر تطبيقات مناسب (Apple App Store, Google Play Store).
  إرشاد: يشترط إنشاء حساب مستخدم في متجر التطبيقات المعني.

اسم التطبيق | نظام iOS‏ | نظام أندرويد
--- | --- | ---
تطبيق Bosch Toolbox‏ |  |

اسم التطبيق |  |
--- | --- | ---
Bosch BeConnected |

- ثم اختر داخل التطبيق البند الفرعي MyTools أو Connectivity.
- تظهر في وحدة عرض جهازك الجوال كافة الخطوات الأخرى الخاصة بربط العدة الكهربائية مع جهازك الجوال.

##

يقوم الموديول المدمج Bluetooth®‎ Low Energy Module بإرسال إشارة على فترات منتظمة. حسب المنطقة المحيطة يمكن أن تكون هناك حاجة للعديد من الفترات الفاصلة للإرسال قبل التعرف على العدة الكهربائية. إذا لم يتم التعرف على العدة الكهربائية قم بمراجعة الآتي:

- هل المسافة الفاصلة حتى الجهاز الجوال كبيرة للغاية؟
  قم بتقليل المسافة بين الجهاز والعدة الكهربائية.
- هل البطارية القرصية للموديول المدمج Bluetooth® Low Energy Module ضعيفة للغاية أو فارغة؟
  لتغيير البطارية القرصية قم بالاتصال بمركز خدمة عملاء بوش المعتمد للعدد الكهربائية.
- أوقف Bluetooth®‎ وأعد تشغيله في جهازك الجوال.
  تأكد أن العدة الكهربائية تم التعرف عليها الآن.

##

بالارتباط مع الموديول Bluetooth® Low Energy Module تتوافر وظائف الربط التالية للعدة الكهربائية:

- التسجيل والمواءمة مع المتطلبات الشخصية
- اختبار الحالة، إصدار بلاغات التحذير
- المعلومات العامة والإعدادات
- الإدارة

- مواءمة أوضاع ضبط إرسال Bluetooth®‎ لوضع العمل Favorite