# Často kladené dotazy

Která nabíječka je vhodná pro můj akumulátor?

Všechny 18 V akumulátory jsou kompatibilní se všemi 18 V nabíječkami Bosch Professional a se všemi 18 V nabíječkami od partnerů AMPShare.

Pro profesionální uživatele doporučujeme zkombinovat nabíječku s akumulátorem, u kterého doba nabíjení činí méně než 1 hodinu.

Všechny doby nabíjení naleznete v online návodu k obsluze nebo na webových stránkách Bosch Professional.

Jaké jsou doby nabíjení pro můj akumulátor?

Doba nabíjení akumulátoru závisí na dvou faktorech:

- typ akumulátoru a kapacita akumulátoru;
- rychlost nabíjení

Všechny doby nabíjení naleznete v on-line návodu k obsluze viz Doby nabíjení nebo na webových stránkách Bosch Professional.

Mohu u nabíječky přizpůsobit rychlost nabíjení?

V případě GAL 18V‑160 můžete rychlost nabíjení přizpůsobit podle svých potřeb. GAL 18V‑160 má tři nabíjecí režimy, které jsou optimalizované pro mnohostranné používání akumulátorů:

- Standardní režim nabíjení se standardní rychlostí nabíjení: Standardní režim nabíjení je přednastaven z výroby viz Standardní režim nabíjení.
- Režim nabíjení Power Boost: Režim nabíjení Power Boost lze aktivovat pomocí tlačítka MODE na nabíječce viz Režim nabíjení Power Boost.
- Režim nabíjení pro prodloužení životnosti: Režim nabíjení pro prodloužení životnosti lze aktivovat pomocí tlačítka MODE na nabíječce viz Režim nabíjení pro prodloužení životnosti. Převážné nabíjení pomocí režimu nabíjení pro prodloužení životnosti vede k delší životnosti akumulátoru.

Smí akumulátory po plném nabití zůstat v nabíječce?

Jakmile je akumulátor zcela nabitý a tento stav je indikován nabíječkou, je proces nabíjení dokončený.

Akumulátor může zůstat v nabíječce, ale nedoporučuje se skladovat akumulátory v nabíječce po delší časová období.

Při jakých teplotách se má akumulátor nabíjet, používat a skladovat?

- Přípustná okolní teplota při provozu a skladování činí –20 °C až 50 °C.

- Doporučená okolní teplota během nabíjení činí 0 °C až 35 °C.

- Pro dosažení optimální životnosti akumulátoru se doporučuje skladovat ho při teplotách 0 °C až 20 °C.

Jaký stav nabití akumulátoru je optimální pro delší životnost?

Pro delší skladování je ideální stav nabití v rozsahu 30–50 %.

Jsou akumulátory Bosch Professional kompatibilní s jinými značkami?

Všechny 18 V akumulátory Bosch Professional jsou kompatibilní s následujícími výrobky:

- všechny výrobky 18 V systému Bosch Professional;
- všechny výrobky od partnerů AMPShare.

Jaký stav nabití akumulátoru je optimální pro delší životnost?

Pro delší životnost je ideální stav nabití na 80 %.