# Česta pitanja

Koji punjač je pogodan za moj akumulator?

Svi akumulatori od 18 V su kompatibilni sa svim Bosch Professional punjačima od 18 V i svim punjačima od 18 V AMPShare partnera.

Profesionalnim korisnicima preporučujemo da kombinuju punjač sa akumulatorom sa vremenom punjenja manjim od 1 sata.

Sva vremena punjenja mogu da se pronađu u uputstvu za upotrebu na mreži ili na veb-lokaciji Bosch Professional.

Koja su vremena punjenja mog akumulatora?

Vreme punjenja akumulatora zavisi od 2 faktora:

- Tip akumulatora i kapacitet akumulatora
- Brzina punjenja

Sva vremena punjenja mogu da se pronađu u uputstvu za upotrebu na mreži videti Vreme punjenja ili na veb-lokaciji Bosch Professional.

Da li mogu da podesim brzinu punjenja punjača?

Uz GAL 18V‑160 možete da prilagodite brzinu punjenja svojim potrebama. GAL 18V‑160 ima 3 režima punjenja koji su optimizovani za raznovrsnu upotrebu akumulatora:

- Standardni režim punjenja sa standardnom brzinom punjenja: Standardni režim punjenja je fabrički podešen videti Standardni režim punjenja.
- Power Boost režim punjenja: Power Boost režim punjenja može da se aktivira pomoću tastera MODE na punjaču videti Power Boost režim punjenja.
- Štedljivi režim punjenja: Štedljivi režim punjenja može da se aktivira pomoću tastera MODE na punjaču videti Štedljivi režim punjenja. Pretežno punjenje u štedljivom režimu dovodi do dužeg veka trajanja akumulatora.

Da li akumulatori mogu da ostanu u punjaču nakon što se potpuno napune?

Čim se akumulator potpuno napuni i punjač to ukaže, proces punjenja je završen.

Akumulator može da ostane u punjaču, ali se ne preporučuje ostavljanje akumulatora u punjaču duže vreme.

Na kojim temperaturama treba akumulator da se puni, koristi i skladišti?

- Dozvoljena temperatura okoline tokom rada i skladištenja je –20 °C do 50 °C.

- Preporučena temperatura okruženja tokom punjenja je 0 °C do 35 °C.

- Za optimalan vek trajanja akumulatora, preporučuje se skladištenje akumulatora na temperaturi od 0 °C do 20 °C.

Koje punjenje akumulatora je optimalno za duži period skladištenja?

Za duži period skladištenja, idealan je status napunjenosti 30–50%.

Da li su Bosch Professional akumulatori kompatibilni sa drugim brendovima?

Svi Bosch Professional akumulatori od 18 V su kompatibilni sa sledećim proizvodima:

- svi proizvodi Bosch Professional sistema od 18 V
- svi proizvodi AMPShare partnera

Koji nivo napunjenosti akumulatora je optimalno za duži vek trajanja?

Za duži vek trajanja, idealan je nivo napunjenosti 80%.