# Doby nabíjení

V následující tabulce najdete přibližnou dobu v minutách potřebnou pro dosažení požadovaného stavu nabití, v závislosti na typu akumulátoru a režimu. Doby nabíjení se mohou lišit. Další informace k tomu najdete na: www.bosch-professional.com/wac.

## Režim nabíjení Power Boost

Akumulátor |  |
--- | --- | ---
ProCORE18V 4.0 Ah | ≈ 9 | ≈ 35
ProCORE18V 5.5 Ah | ≈13 | ≈35
ProCORE18V 8.0 Ah | ≈15 | ≈44
ProCORE18V 12.0 Ah | ≈22 | ≈55

odpovídá stavu nabití ≈ 50 %

odpovídá stavu plného nabití

## Standardní režim nabíjení

Akumulátor |
--- | ---
GBA 18V 2.0 Ah | ≈25
GBA 18V 4.0 Ah | ≈25
GBA 18V 5.0 Ah | ≈35
ProCORE18V 4.0 Ah | ≈51
ProCORE18V 5.5 Ah | ≈36
ProCORE18V 8.0 Ah | ≈51
ProCORE18V 12.0 Ah | ≈55

odpovídá stavu plného nabití