# إجراءات الشحن

لشحن المراكم يمكنك الاختيار بين 3 أوضاع مختلفة للشحن. اضغط على الزر MODE (3) للانتقال بين أوضاع الشحن التالية:

- وضع الشحن القياسي
- وضع الشحن Power Boost (تعزيز القدرة)
- وضع شحن الحفاظ على العمر الافتراضي

##

يتم شحن المركم بالكامل. تم ضبط وضع الشحن هذا مسبقًا على الشاحن. لا يضيء الزر MODE (3). وضع الشحن القياسي هو أفضل مزيج بين سرعة الشحن واكتمال شحن المركم.

##

يتم في هذا الوضع شحن المراكم بشكل كامل بأعلى سرعة شحن. يمكنك معرفة أزمنة الشحن بوضع الشحن Power Boost من الجدول: انظر أوقات الشحن

يضيء الزر MODE (3) باللون الأحمر أثناء الشحن السريع.

##

يتم شحن المركم حتى نحو 80 % من سعته. عندها يتم الحفاظ على المركم، ولكن مع عملية شحن أبطأ. حيث يزيد ذلك من العمر الافتراضي للمركم بشكل واضح.

يضيء الزر MODE (3) باللون الأخضر أثناء الشحن.