# Doby nabíjania

V nasledujúcej tabuľke nájdete približný čas v minútach potrebný na dosiahnutie želaného stavu nabitia, v závislosti od typu akumulátora a nabíjacieho režimu. Doby nabíjania sa môžu líšiť. Viac informácií nájdete na stránke: www.bosch-professional.com/wac.

## Nabíjací režim Power Boost

Akumulátor |  |
--- | --- | ---
ProCORE18V 4.0 Ah | ≈ 9 | ≈ 35
ProCORE18V 5.5 Ah | ≈13 | ≈35
ProCORE18V 8.0 Ah | ≈15 | ≈44
ProCORE18V 12.0 Ah | ≈22 | ≈55

Zodpovedá stavu nabitia ≈ 50 %

zodpovedá stavu úplného nabitia

## Štandardný nabíjací režim

Akumulátor |
--- | ---
GBA 18V 2.0 Ah | ≈25
GBA 18V 4.0 Ah | ≈25
GBA 18V 5.0 Ah | ≈35
ProCORE18V 4.0 Ah | ≈51
ProCORE18V 5.5 Ah | ≈36
ProCORE18V 8.0 Ah | ≈51
ProCORE18V 12.0 Ah | ≈55

zodpovedá stavu úplného nabitia