# Tekniske data

Ladeapparat | GAL 18V-160
--- | ---
Kapslingsgrad | / II
LadestrømA) | 16 A
Batteriets ladespenning (automatisk spenningsregistrering) | 14,4–18 V
VektB) | 0,95 kg

A)

  Avhengig av temperatur og batteritype

B)

  Vekt uten strømkabel og uten nettstøpsel

Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.