# FAQ

Koji je punjač prikladan za moju aku-bateriju?

Sve su 18 V aku-baterije kompatibilne sa svim Bosch Professional 18 V punjačima i svim 18 V punjačima AMPShare partnera.

Za profesionalne korisnike preporučujemo kombiniranje punjača s aku-baterijom čije je vrijeme punjenja kraće od 1 sata.

Sva vremena punjenja možete pronaći u online uputama za uporabu ili na internetskoj stranici Bosch Professional.

Koja su vremena punjenja moje aku-baterije?

Vrijeme punjenja aku-baterije ovisi o 2 faktorima:

- tipu aku-baterije i kapacitetu aku-baterije
- brzini punjenja

Sva vremena punjenja možete pronaći u online uputama za uporabu vidi Vremena punjenja ili na internetskoj stranici Bosch Professional.

Mogu li prilagoditi brzinu punjenja punjača?

Kod GAL 18V‑160 možete prilagoditi brzinu punjenja svojim potrebama. GAL 18V‑160 ima 3 načina punjenja koji su optimizirani za raznoliku uporabu aku-baterija:

- Način standardnog punjenja sa standardnom brzinom punjenja: Način standardnog punjenja tvornički je zadan vidi Način standardnog punjenja.
- Način punjenja Power Boost: Način punjenja Power Boost možete aktivirati tipkom MODE na punjaču vidi Način punjenja Power Boost.
- Način vijeka trajanja: Način vijek trajanja možete aktivirati tipkom MODE na punjaču vidi Način vijeka trajanja. Uglavnom punjenje u načinu vijeka trajanja uzrokuje dulji vijek trajanja aku-baterije.

Smiju li aku-baterije ostati u punjaču nakon što su potpuno napunjene?

Kada je aku-baterija potpuno napunjena i to pokazuje punjač, onda je proces punjenja završen.

Aku-baterija može ostati u punjaču, ali ne preporučujemo skladištenje aku-baterije u punjaču dulje vrijeme.

Pri kojim temperaturama treba puniti, upotrebljavati i skladištiti aku-bateriju?

- Dopuštena temperatura okoline pri radu i kod skladištenja je –20 °C do 50 °C.

- Preporučena temperatura okoline tijekom punjenja je 0 °C do 35 °C.

- Za optimalan vijek trajanja aku-baterije preporučujemo skladištenje aku-baterije pri 0 °C do 20 °C.

Koje je optimalno punjenje aku-baterije za dulje vrijeme skladištenja?

Za dulje skladištenje idealno je stanje napunjenosti od 30–50 %.

Jesu li aku-baterije serije Bosch Professional kompatibilne s drugim markama?

Sve aku-baterije serije Bosch Professional 18 V kompatibilne su sa sljedećim proizvodima:

- svi proizvodi Bosch Professional 18 V sustava
- svi proizvodi AMPShare partnera

Koje je optimalno punjenje aku-baterije za dulji vijek trajanja?

Za dulji vijek trajanja idealno je stanje napunjenosti od 80 %.