# Vremena punjenja

U sljedećoj tablici možete pronaći približno potrebno vrijeme u minutama za željeno stanje napunjenosti ovisno o tipu aku-baterije i načinu punjenja. Vremena punjenja mogu se razlikovati. Dodatne informacije naći ćete na internetskoj stranici: www.bosch-professional.com/wac.

## Način punjenja Power Boost

Aku-baterija |  |
--- | --- | ---
ProCORE18V 4.0 Ah | ≈ 9 | ≈ 35
ProCORE18V 5.5 Ah | ≈13 | ≈35
ProCORE18V 8.0 Ah | ≈15 | ≈44
ProCORE18V 12.0 Ah | ≈22 | ≈55

odgovara stanju napunjenosti od ≈ 50 %

odgovara potpunom stanju napunjenosti

## Način standardnog punjenja

Aku-baterija |
--- | ---
GBA 18V 2.0 Ah | ≈25
GBA 18V 4.0 Ah | ≈25
GBA 18V 5.0 Ah | ≈35
ProCORE18V 4.0 Ah | ≈51
ProCORE18V 5.5 Ah | ≈36
ProCORE18V 8.0 Ah | ≈51
ProCORE18V 12.0 Ah | ≈55

odgovara potpunom stanju napunjenosti