# Lataus

Valittavana on 3 eri lataustilaa akkujen lataamiseksi. Paina MODE-painiketta (3) seuraavien lataustilojen välillä vaihtamiseksi:

- Vakiolataustila
- Power Boost -lataustila
- Käyttöikä-lataustila

##

Akku ladataan täyteen. Tämä lataustila on esiasetettu latauslaitteeseen. MODE-painikkeen (3) valo ei pala. Vakiolataustila on nopean latausajan ja akun täyteen lataamisen yhdistelmä.

##

Tässä tilassa akut ladataan täyteen nopeimmalla latausnopeudella. Power Boost -latauksen latausajat näet taulukosta: katso Latausajat

MODE-painikkeessa (3) palaa punainen valo pikalatauksen ajan.

##

Akku ladataan n. 80 % akkukapasiteettiin. Akkua ladataan varovasti ja siten myös hitaammin. Tämä pidentää merkittävästi akun käyttöikää.

MODE-painikkeessa (3) palaa vihreä valo latauksen aikana.