# Χρόνοι φόρτισης

Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε τον κατά προσέγγιση χρόνο σε λεπτά για τη επιθυμητή κατάσταση φόρτισης, ανάλογα με τον τύπο της μπαταρίας και λειτουργία φόρτισης. Οι χρόνοι φόρτισης μπορεί να διαφέρουν. Περισσότερες πληροφορίες γι’ αυτό θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.bosch-professional.com/wac.

## Λειτουργία φόρτισης Power Boost

Μπαταρία |  |
--- | --- | ---
ProCORE18V 4.0 Ah | ≈ 9 | ≈ 35
ProCORE18V 5.5 Ah | ≈13 | ≈35
ProCORE18V 8.0 Ah | ≈15 | ≈44
ProCORE18V 12.0 Ah | ≈22 | ≈55

Αντιστοιχεί σε μια κατάσταση φόρτισης από ≈ 50 %

Αντιστοιχεί σε μια πλήρη κατάσταση φόρτισης

## Κανονική λειτουργία φόρτισης

Μπαταρία |
--- | ---
GBA 18V 2.0 Ah | ≈25
GBA 18V 4.0 Ah | ≈25
GBA 18V 5.0 Ah | ≈35
ProCORE18V 4.0 Ah | ≈51
ProCORE18V 5.5 Ah | ≈36
ProCORE18V 8.0 Ah | ≈51
ProCORE18V 12.0 Ah | ≈55

Αντιστοιχεί σε μια πλήρη κατάσταση φόρτισης