# Pogosta vprašanja

Kateri polnilnik je primeren za mojo akumulatorsko baterijo?

Vse 18-voltne akumulatorske baterije so združljive z vsemi 18-voltnimi polnilniki Bosch Professional in vsemi 18-voltnimi polnilniki partnerjev programa AMPShare.

Profesionalnim uporabnikom priporočamo, da polnilnik uporabljajo z akumulatorskimi baterijami, ki se napolnijo v manj kot 1 uri.

Dolžina polnjenja je navedena v spletnih navodilih za uporabo ali na spletni strani Bosch Professional.

Kako dolgo se polni moja akumulatorska baterija?

Dolžina polnjenja akumulatorske baterije je odvisna od 2 dejavnikov:

- vrste in zmogljivosti akumulatorske baterije
- Hitrost polnjenja

Dolžina polnjenja je navedena v spletnih navodilih za uporabo glejte Čas polnjenja ali na spletni strani Bosch Professional.

Lahko vplivam na hitrost polnjenja s polnilnikom?

Hitrost polnjenja s polnilnikom GAL 18V‑160 lahko prilagodite svojim potrebam. Polnilnik GAL 18V‑160 je opremljen s 3 načini polnjenja, ki so prilagojeni za različne vrste uporabe akumulatorskih baterij:

- Standardni način polnjenja s standardno hitrostjo polnjenja: standardni način polnjenja je privzeta tovarniška nastavitev glejte Standardni način polnjenja.
- Način polnjenja Power Boost: način polnjenja Power Boost lahko vklopite s pritiskom tipke MODE na polnilniku glejte Način polnjenja Power Boost.
- Način polnjenja za daljšo življenjsko dobo: način polnjenja za daljšo življenjsko dobo lahko vklopite s pritiskom tipke MODE na polnilniku glejte Način polnjenja za daljšo življenjsko dobo. Če akumulatorsko baterijo polnite pretežno v načinu polnjenja za daljšo življenjsko dobo, podaljšate njeno življenjsko dobo.

Lahko akumulatorske baterije pustim v polnilniku tudi potem, ko se napolnijo do konca?

Takoj ko se akumulatorska baterija napolni do konca in se na polnilniku pojavi ustrezen prikaz, je postopek polnjenja zaključen.

Akumulatorska baterija lahko ostane v polnilniku, vendar ne priporočamo, da polnilnik uporabljate za dolgotrajnejše shranjevanje akumulatorske baterije.

Pri kateri temperaturi je treba polniti, uporabljati in shranjevati akumulatorske baterije?

- Dovoljena zunanja temperatura med delovanjem in med skladiščenjem je −20 °C do 50 °C.

- Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem je 0 °C do 35 °C.

- Za optimalno življenjsko dobo akumulatorske baterije priporočamo, da akumulatorsko baterijo shranite pri temperaturi med 0 °C in 20 °C.

Kako napolnjena naj bo akumulatorska baterija, če je ne želim uporabljati dlje časa?

Če akumulatorske baterije dlje časa ne boste uporabljali, je idealno, da je pred skladiščenjem napolnjena med 30–50 %.

So akumulatorske baterije Bosch Professional združljive z drugimi znamkami?

18 V: vse akumulatorske baterije Bosch Professional so združljive z naslednjimi izdelki:

- vsi izdelki iz 18-voltnega sistema Bosch Professional
- vsi izdelki partnerjev programa AMPShare

Kako napolnjena naj bo akumulatorska baterija, če želim podaljšati njeno življenjsko dobo?

Za daljšo življenjsko dobo akumulatorske baterije je idealno, da je napolnjena 80 %.