# Oplaadtijden

In de volgende tabel ziet u hoeveel tijd er in minuten ongeveer nodig is om de gewenste laadtoestand te krijgen, afhankelijk van accutype en oplaadmodus. De oplaadtijden kunnen variëren. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.

## Power Boost-oplaadmodus

Accu |  |
--- | --- | ---
ProCORE18V 4.0Ah | ≈ 9 | ≈ 35
ProCORE18V 5.5 Ah | ≈13 | ≈35
ProCORE18V 8.0 Ah | ≈15 | ≈44
ProCORE18V 12.0 Ah | ≈22 | ≈55

komt overeen met een laadtoestand van ≈ 50 %

komt overeen met een volle laadtoestand

## Standaard oplaadmodus

Accu |
--- | ---
GBA 18V 2.0 Ah | ≈25
GBA 18V 4.0 Ah | ≈25
GBA 18V 5.0 Ah | ≈35
ProCORE18V 4.0 Ah | ≈51
ProCORE18V 5.5 Ah | ≈36
ProCORE18V 8.0 Ah | ≈51
ProCORE18V 12.0 Ah | ≈55

komt overeen met een volle laadtoestand