# Vanlige spørsmål

Hvilken lader passer for mitt batteri?

Alle 18 V-batterier passer til alle Bosch Professional 18 V-ladere og alle 18 V-ladere fra AMPShare-partnerne.

For profesjonelle brukere anbefaler vi å kombinere laderen med et batteri med ladetid på under 1 time.

Alle ladetidene er oppgitt i nettversjonen av bruksanvisningen eller på Bosch Professional-nettstedet.

Hvilken ladetid gjelder for mitt batteri?

Hvor lang tid det tar å lade batteriet avhenger av 2 faktorer:

- batteritype og batterikapasitet
- ladehastighet

Alle ladetidene er oppgitt i nettversjonen av bruksanvisningen se Ladetid eller på Bosch Professional-nettstedet.

Kan jeg tilpasse laderens ladehastighet?

På GAL 18V‑160 kan du tilpasse ladehastigheten etter dine behov. GAL 18V‑160 har tre lademoduser som er optimert for fleksibilitet med hensyn til bruk av batterier:

- Standardlademodus med standardladehastighet: Standardlademodusen er forhåndsinnstilt fra fabrikken se Standardlademodus.
- Power Boost-lademodus: Power Boost-lademodus aktiveres med MODE-knappen på laderen se Power Boost-lademodus.
- Levetidslademodus: Power Boost-lademodus aktiveres med MODE-knappen på laderen se Levetidslademodus. Overveiende bruk av lading i levetidslademodus fører til lengre batterilevetid.

Kan batterier bli værende i laderen etter at de er fulladet?

Så snart batteriet er fulladet og laderen signaliserer dette, er ladingen avsluttet.

Batteriet kan bli værende i laderen, men det anbefales ikke å oppbevare batteriet i laderen i lang tid.

Ved hvilken temperatur skal et batteri lades, brukes og lagres?

- Den tillatte omgivelsestemperaturen under drift og lagring er −20 °C til 50 °C.

- Den anbefalte omgivelsestemperaturen under lading er 0 °C til 35 °C.

- For optimal batterilevetid anbefales det å lade batteriet ved 0 °C til 20 °C.

Hvilken batterilading er optimal for lagring i lengre tid?

For lagring i lengre tid er et ladenivå på 30–50 % ideelt.

Er batteriene fra Bosch Professional kompatible med andre merker?

Alle 18 V Bosch Professional-batterier er kompatible med følgende produkter:

- alle produkter i Bosch Professional 18 V-systemet
- alle produkter fra AMPShare-partnere

Hvilken batterilading er optimal for lengre levetid?

For lengre levetid er et ladenivå på 80 % ideelt.