# Processus de charge

3 modes de charge différents sont proposés pour la charge des accus. Appuyez sur la touche MODE (3) pour commuter entre des modes de charge suivants :

- Mode de charge Standard
- Mode de charge Power Boost
- Mode de charge Longévité

##

L’accu est rechargé complètement. Il s’agit du mode de charge préréglé sur le chargeur. La touche MODE (3) ne s’allume pas. Le mode de charge Standard assure la recharge complète de l’accu à une vitesse rapide.

##

Dans ce mode, les accus sont rechargés complètement à une vitesse très rapide. Les durées de charge en mode Power Boost sont indiquées dans le tableau : voir Durées de charge

La touche MODE (3) s’allume en rouge pendant la charge rapide.

##

L’accu est chargé jusqu’à env. 80 % de sa capacité. Cela ménage l’accu mais la charge est plus lente. Ce mode de charge augmente de façon significative la durée de vie de l’accu.

La touche MODE (3) s’allume en vert pendant la charge.