# Įkrovimo laikas

Žemiau pateiktoje lentelėje, priklausomai nuo akumuliatoriaus tipo ir įkrovimo režimo, rasite apytikrį laiką minutėmis, kurio reikia akumuliatoriui iki norimos įkrovos įkrauti. Įkrovimo laikai gali skirtis. Daugiau informacijos rasite: www.bosch-professional.com/wac.

## „Power Boost“ įkrovimo režimas

Akumuliatorius |  |
--- | --- | ---
ProCORE18V 4.0 Ah | ≈ 9 | ≈ 35
ProCORE18V 5.5 Ah | ≈13 | ≈35
ProCORE18V 8.0 Ah | ≈15 | ≈44
ProCORE18V 12.0 Ah | ≈22 | ≈55

atitinka įkrovos būklę ≈ 50 %

atitinka visiškos įkrovos būklę

## Standartinis įkrovimo režimas

Akumuliatorius |
--- | ---
GBA 18V 2.0 Ah | ≈25
GBA 18V 4.0 Ah | ≈25
GBA 18V 5.0 Ah | ≈35
ProCORE18V 4.0 Ah | ≈51
ProCORE18V 5.5 Ah | ≈36
ProCORE18V 8.0 Ah | ≈51
ProCORE18V 12.0 Ah | ≈55

atitinka visiškos įkrovos būklę