# Ladetid

I tabellen under finner du den omtrentlige tiden som trengs i minutter for ønsket ladenivå, avhengig av batteritype og lademodus. Ladetidene kan variere. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.

## Power Boost-lademodus

Batteri |  |
--- | --- | ---
ProCORE18V 4.0Ah | ≈ 9 | ≈ 35
ProCORE18V 5.5 Ah | ≈13 | ≈35
ProCORE18V 8.0 Ah | ≈15 | ≈44
ProCORE18V 12.0 Ah | ≈22 | ≈55

tilsvarer et ladenivå på ≈ 50 %

tilsvarer fulladet

## Standardlademodus

Batteri |
--- | ---
GBA 18V 2.0 Ah | ≈25
GBA 18V 4.0 Ah | ≈25
GBA 18V 5.0 Ah | ≈35
ProCORE18V 4.0 Ah | ≈51
ProCORE18V 5.5 Ah | ≈36
ProCORE18V 8.0 Ah | ≈51
ProCORE18V 12.0 Ah | ≈55

tilsvarer fulladet