# FAQ

Quel chargeur convient pour mon accu ?

Tous les accus 18 V sont compatibles avec tous les chargeurs 18 V Bosch Professional et tous les chargeurs 18 V des partenaires AMPShare.

Nous recommandons aux professionnels d’utiliser un chargeur permettant de recharger l’accu en moins d’1 heure.

Vous trouverez toutes les durées de charge dans la notice d’utilisation en ligne ou sur le site de Bosch Professional.

Quels sont les durées de charge pour mon accu ?

La durée de charge d’un accu dépend de 2 facteurs :

- Type et capacité de l’accu
- Vitesse de charge

Vous trouverez toutes les durées de charge dans la notice d’utilisation en ligne voir Durées de charge ou sur le site de Bosch Professional.

Puis-je adapter la vitesse de charge du chargeur ?

Le GAL 18V‑160 vous permet d’adapter la vitesse de charge à vos besoins. Le GAL 18V‑160 dispose de 3 modes de charge optimisés pour une utilisation variée des accus :

- Mode de charge Standard avec vitesse de charge standard : il s’agit du mode préréglé en usine voir Mode de charge Standard.
- Mode de charge Power Boost : le mode de charge Power Boost peut être activé en appuyant sur la touche MODE du chargeur voir Mode de charge Power Boost.
- Mode de charge Longévité : le mode de charge Longévité peut être activé en appuyant sur la touche MODE du chargeur voir Mode de charge Longévité. Une charge régulière dans le mode de charge Longévité prolonge la durée de vie de l’accu.

Les accus peuvent-ils être laissés dans le chargeur après leur recharge complète ?

Dès que le chargeur signale que l’accu est complètement rechargé, le processus de charge prend fin.

L’accu peut être laissé dans le chargeur mais il est conseillé de ne pas le laisser dans le chargeur pendant une longue durée.

À quelles températures un accu peut-il être chargé, utilisé et stocké ?

- Températures ambiantes admissibles pour l’utilisation et le stockage : –20 °C à 50 °C.

- Températures ambiantes admissibles pour la charge : 0 °C à 35 °C.

- Pour une longévité élevée de l’accu, il est recommandé de le stocker à des températures allant de 0 °C à 20 °C.

Quel est le niveau de charge idéal pour un stockage prolongé ?

Le niveau de charge idéal pour un stockage prolongé est de 30–50 %.

Les accus Bosch Professional sont-ils compatibles avec d’autres marques ?

Tous les accus 18 V de Bosch Professional sont compatibles avec les produits suivants :

- tous les produits du Professional 18 V System Bosch
- tous les produits des partenaires AMPShare

Quel est le niveau de charge idéal pour une durée de vie d'accu maximale ?

Un niveau de charge de 80 % est idéal pour une longue durée de vie d'accu.