# Час заряджання

У наступній таблиці міститься приблизний час у хвилинах, потрібний для бажаного рівня заряду залежно від типу акумулятора та режиму заряджання. Час заряджання може бути різним. Детальнішу інформацію ви знайдете за адресою: www.bosch-professional.com/wac.

## Режим заряджання Power Boost

Акумуляторна батарея |  |
--- | --- | ---
ProCORE18V 4.0 Ah | ≈ 9 | ≈ 35
ProCORE18V 5.5 Ah | ≈13 | ≈35
ProCORE18V 8.0 Ah | ≈15 | ≈44
ProCORE18V 12.0 Ah | ≈22 | ≈55

відповідає стану заряду ≈ 50 %

відповідає повному стану заряджання

## Стандартний режим заряджання

Акумуляторна батарея |
--- | ---
GBA 18V 2.0 Ah | ≈25
GBA 18V 4.0 Ah | ≈25
GBA 18V 5.0 Ah | ≈35
ProCORE18V 4.0 Ah | ≈51
ProCORE18V 5.5 Ah | ≈36
ProCORE18V 8.0 Ah | ≈51
ProCORE18V 12.0 Ah | ≈55

відповідає повному стану заряджання