# დამუხტვის პროცედურა

აკუმულატორის დამუხტვისთვის შეგიძლიათ აირჩიოთ დამუხტვის 3 რეჟიმებიდან ერთ-ერთი.დააჭირეთ MODE ღილაკს (3), რათა გადაერთოთ შემდეგ რეჟიმებს შორის:

- დამუხტვის სტანდარტული რეჟიმი
- დამუხტვის რეჟიმი Power Boost
- დამუხტვის რეჟიმი მოქმედების ვადის გასაზრდელად

##

აკუმულატორი იმუხტება ბოლომდე. დამუხტვის ეს რეჟიმი აქტიურია დასამუხტ მოწყობილობაზე გაჩუმებიც პრინციპით.ღილაკი MODE (3) არ ანთია. დამუხტვის სტანდარტული რეჟიმი არის დამუხტვის სწრაფი დროს და აკუმულატორის სრული დამუხტვის კომბინაცია.

##

ამ რეჟიმში აკუმულატორები მთლიანად იმუხტება დამუხტვის მაქსიმალურ სიჩქარეზე. დამუხტვის დრო Power Boost რეჟიმში შეგიძლიათ იხილოთ ცხრილში: იხ. დამუხტვის დრო

ღილაკი MODE (3) სწრაფი დამუხტვის დროს ანთია წითლად.

##

აკუმულატორი იმუხტება ტევადობის დაახლოებით 80 %-მდე. დამუხტვა ხორციელდება ნელ რეჟიმში. ეს მნიშვნელოვნად ზრდის აკუმულატორის მოქმედების ვადას.

ღილაკი MODE (3) დამუხტვის დროს ანთია მწვანედ.