# FAQ

Qual è il caricabatteria adatto per la mia batteria?

Tutte le batterie da 18 V sono compatibili con tutti i caricabatteria Bosch Professional da 18 V e tutti i caricabatteria da 18 V dei partner AMPShare.

Per gli utilizzatori professionisti raccomandiamo di combinare il caricabatteria con una batteria con tempo di ricarica inferiore a 1 ora.

Tutti i tempi di ricarica sono riportati nelle istruzioni d’uso online o sul sito web Bosch Professional.

Quali sono i tempi di ricarica per la mia batteria?

La durata della ricarica della batteria dipende da 2 fattori:

- Tipo e capacità della batteria
- Velocità di ricarica

Tutti i tempi di ricarica sono riportati nelle istruzioni d’uso online vedi Tempi di ricarica o sul sito web Bosch Professional.

Posso regolare la velocità di ricarica del caricabatteria?

Con GAL 18V‑160 è possibile adattare la velocità di ricarica alle proprie esigenze. Il caricabatteria GAL 18V‑160 dispone di tre modalità di ricarica ottimizzate per un impiego versatile delle batterie:

- Modalità di ricarica standard con velocità di ricarica standard: la modalità di ricarica standard è preimpostata dalla fabbrica vedi Modalità di ricarica standard.
- Modalità di ricarica Power Boost: la modalità di ricarica Power Boost è attivabile tramite il tasto MODE disposto sul caricabatteria vedi Modalità di ricarica Power Boost.
- Modalità di ricarica conservativa: la modalità di ricarica conservativa è attivabile tramite il tasto MODE disposto sul caricabatteria vedi Modalità di ricarica conservativa. Se la batteria viene ricaricata prevalentemente in questa modalità durerà più a lungo.

Le batterie possono rimanere nel caricabatteria quando sono completamente cariche?

Non appena la batteria è completamente carica e il caricabatteria lo indica, il processo di ricarica viene concluso.

La batteria può rimanere nel caricabatteria, tuttavia non è consigliabile conservare la batteria per lunghi periodi nel caricabatteria.

A quali temperature si deve ricaricare, utilizzare e conservare una batteria?

- La temperatura ambiente consentita per il funzionamento e lo stoccaggio va da –20 °C a 50 °C.

- La temperatura ambiente consigliata durante la ricarica va da 0 °C a 35 °C.

- Per una durata ottimale della batteria si consiglia di conservare la batteria a una temperatura compresa tra 0 °C e 20 °C.

Quale carica della batteria è ottimale per un periodo di stoccaggio prolungato?

Per uno stoccaggio prolungato il livello di carica ideale è 30–50%.

Le batterie Bosch Professional sono compatibili con i prodotti di altri marchi?

Tutte le batterie Bosch Professional da 18 V sono compatibili con i seguenti prodotti:

- tutti i prodotti del sistema Bosch Professional da 18 V
- tutti i prodotti dei partner AMPShare

Quale carica della batteria è ottimale per una durata superiore?

Per una durata superiore, il livello di carica ideale è 80%.