# Prio-painike (Priority Start)

Jokaisen latausaukon (1) kohdalla on Prio-painike (5), jolla kyseisen latausaukon akun latauksen voi käynnistää välittömästi.

- Kun painat yhden kerran Prio-painiketta (5), tämän latausaukon akku ladataan etusijaisesti n. 80 % täyttöasteeseen (ensimmäinen latausjakso). Latauksen käynnistymisen merkiksi akun lataustilan näytön (4) 4 ensimmäistä LED-valoa syttyvät hetkeksi. Kun akku on ladattu n. 80 % täyttöasteeseen, nuolen suunnassa (2) seuraavana oleva akku ladataan (vastapäivään).
- Kun paina kaksi kertaa Prio-painiketta (5), tässä latausaukossa oleva akku priorisoidaan ja ladataan täyteen. Latauksen käynnistymisen merkiksi akun lataustilan näytön (4) 5 LED-valoa syttyvät hetkeksi. Tämän latauskerran jälkeen muut akut ladataan n. 80 % täyttöasteeseen.

Kun priorisoitu akku on ladattu täyteen, sen jälkeen ladataan seuraavassa latausaukossa oleva akku. Lataus tapahtuu latauslaitteen nuolten (2) osoittamassa järjestyksessä (vastapäivään).